2003년 제1회 국가공인 옥외광고사 필기시험 문제지

자격종목	옥외광고사 2급	문제형별	A 형 A-	수검번호		성 명

【관계법규】

1. 우리나라의 옥외광고물등 관리법령 체계를 설명한 것중 올바른 것은?

가. 법 - 대통령령 - 시․도 조례

나. 법 - 시․도조례 - 시․군․구 조례

다. 법 - 대통령령 - 시․군․구 조례

라. 법 - 대통령령 - 시․도조례 - 시․군․구 조례

2. 옥외광고물등 관리법의 목적으로 볼 수 없는 것은?

가. 건강하고 쾌적한 생활 환경 조성

나. 옥외광고산업의 건전한 발전

다. 미풍양속의 유지

라. 공중에 대한 위해의 방지

3. 옥외광고물등 관리법령상 허가를 받거나 신고를 하여야 할 광고물에

관한 설명중 맞는 것은?

가. 공중에 뛰우는 애드벌룬은 신고대상 광고물이다.

나. 지주이용간판중에도 그 표시방법에 따라 신고대상 광고물이              있다.

다. 가로형 간판은 모두 신고대상 광고물이다.

라. 돌출간판은 모두 허가 대상 광고물이다.

4. 광고물등의 표시허가 변경에 있어 그 광고내용을 알 수 있는 원색사진

또는 원색도안만을 첨부하여도 되는 것은?

가. 광고물등의 광고내용 변경

나. 광고물등의 규격변경

다. 광고물등의 장소 변경

라. 광고물등의 위치 변경

5. 광고물등의 일반적인 표시방법에 관한 설명 중 올바르지 못한 것은?

가. 광고물등은 상품․업소등을 상징하는 도형등으로 표시할 수

있다.

나. 광고물의 문자는 한글 맞춤법․국어의 로마법 표기법․외래어

표기법등에 맞추어 한글로 표시함을 원칙으로 하되, 외국문자로

표시할 경우에는 특별한 사유가 없는한 한글과 병기하여야

한다.

다. 광고물등에는 형광도료가 아닌 야광도료를 사용하여서는 아니

된다.

라. 광고물등은 교통통행등에 지장이 없도록 표시 하여야 하며

풍압이나 충격등에 의하여 떨어지거나 넘어지지 않도록 하여야

한다.

6. 건물등의 벽면을 이용하는 간판등의 일반적인 표시방법에서 건물을

사용하고 있는 자의 영업내용은 당해 광고물 표시 면적의 몇% 이내로

표시하여야 하는가?

가. 각 면의 45%이내

나. 각 면의 35%이내

다. 각 면의 25%이내

라. 각 면의 15%이내

7. 가로형간판에 있어 반드시 허가를 받아야 하는것은?

가. 면적 4제곱미터 이하의 네온 사용간판

나. 면적 5제곱미터 이하인 형광등 사용간판

다. 면적 4제곱미터 이하인 백열등 사용간판

라. 면적 5제곱미터 이하인 도료 이용간판

8. 돌출간판에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 자기가 소유 또는 관리하는 건물이 아닌한 반드시 그 소유자

또는 관리자의 승낙을 받아야 허가 또는 신고 할 수 있다.

나. 돌출간판은 모두 허가 대상 광고물이다.

다. 1개 업소에서는 하나의 간판만을 표시하여야 한다.

라. 간판에 건물을 사용하고 있는 자의 상호 또는 상표와 영업내용          을 표시할 수 있다.

9. 일반 주거지역 내의 자기건물에 설치하는 옥상 간판의 표시 방법과 관

련된 설명 중 잘못된 것은?

가. 판류로 표시 할 수 있다.

나. 옥상구조물에 도료로 표시할 수 있다.

다. 입체형으로 표시할 수 있다.

라. 네온류 또는 전광류를 사용 할 수 있다.

10. 지주 이용 간판의 표시와 관련된 설명 중 맞는 것은?

가. 모두 신고대상 광고물이다.

나. 표시기간은 3년 이내이다.

다. 가림을 위하여 표시할 수 없다.

라. 모두 안전도 검사 대상 광고물이다.

11. 공공시설물 이용 광고물의 표시와 관련한 설명 중 틀린 것은?

가. 표시면적은 공공시설물 면적의 4분의 1이내이어야 한다.

나. 일반국도 휴게소에 설치되어 있는 관광 안내도는 공공시설물로

볼 수 없다.

다. 공공의 목적을 위하여 설치하는 공작물 또는 편익 시설물에 표

시하는 광고물을 말한다.

라. 신고 대상 광고물이다.

12. 교통시설 내부에서의 표시(시설외부에서 광고내용이 보이도록 하는

경우 제외)에 관하여 그 시설의 관리청이 따로 정하도록한 교통시설

이 아닌것은?

가. 지하철                    나. 지하도

다. 화물터미널                라. 철도역

13. 네온류를 사용하는 광고물등을 일반적으로 표시할 수 없는 경우가 아

닌것은?

가. 일반주거지역 중 폭 15미터 미만인 도로변

나. 시설 보호 지구

다. 전용 주거 지역

라. 지구단위 계획 구역

14. 전기를 이용하는 광고물등의 표시방법과 관련된 설명중 잘 못 된것은?

가. 전기자재는 전기용품 안전관리법에 의하여 안전인증을 받은 것

을 사용하여야 한다.

나. 적색류 네온의 표출 면적은 전체 표시 면적의 4분의 1이내이어

야 한다.

다. 전기공사의 설계와 시공은 전기공사업법에 적합하여야 한다.

라. 형광등을 사용하여 표시하는 때에는 형광등이 간판의 외부에 직

접 노출 되지 않도록 하여야 한다.

15. 시․도 지사가 특정구역을 지정하여 광고물등의 표시 방법을 완화 하

거나 제한 또는 금지하기 위한 절차는?

가. 시․도 지사가 당해 광고물 관리심의위원회의 심의를 거쳐 결정한다.

나. 시․도 지사가 단독으로 결정한다.

다. 시․도 지사가 관할 시장․군수․구청장의 의견을 들어 결정한다.

라. 시․도 지사가 관할 시․군․구 광고물 관리 심의위원회의 심의를 거

쳐 결정한다.

16. 시․군․구 광고물 관리심의위원회에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 보궐위원의 임기는 2년 미만이 될 수 있다.

나. 위원장․부위원장 또는 위원은 본인․배우자․직계존비속 또는 형제

자매와  직접 이해관계가 있는 안건에 관하여는 그 심의에 참여

할 수 없다.

다. 위원장은 모두 부단체장이다.

라. 위원회는 심의를 효율적으로 수행하기 위하여 3인 이상의 위원

으로 구성되는 소위원회를 설치․운영 할 수 있다.

17. 안전도 검사를 받아야 하는 광고물인 것은?

가. 광고물 상단의 높이가 지면으로부터 5미터 이상이고 1면의 면적

이 1제곱미터 이상인 돌출간판

나. 건물의 4층 이상에 표시하는 입체형 간판

다. 게시시설 없이 옥상구조물에 직접도료로 표시하는 옥상간판

라. 옥상바닥으로 부터의 높이가 4미터 미만인 볼링핀 모형의 간판

18. 광고물등을 최초로 표시하거나 허가 또는 신고사항중 광고물등의 규

격․위치 또는 장소를 변경한 경우, 그 표시 또는 설치일로부터 몇일

이내에 안전도 검사를 받아야 하는가?

가. 5일     나. 12일     다. 15일     라. 21일

19. 신고를 하지 아니하고 옥외광고업을 한 자에 대한 벌칙은?

가. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

나. 6월 이하의 징역 또는 3백만원 이하의 벌금

다. 1년 이하의 징역 또는 3백만원 이하의 벌금

라. 6월 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금

20. 이행강제금의 부과 기준은?

가. 대통령령으로 정한다.

나. 시․도 조례로 정한다.

다. 시․군․자치구의 조례로 정한다.

라. 대통령령 또는 시․도 조례로 정한다.

【광고디자인】

21. 간판의 정의로서 가장 적절한 것은?

가. 간판은 광고의 한 부분이다.

나. 간판은 자본주의 경제의 꽃이다.

다. 간판은 시각적 인지를 통한 사인 매체이다.

라. 간판은 정보전달 매체이다.

22. 우리 눈으로 지각하는 빛의 파장의 범위는?

가. 380 ~ 780nm          나. 280 ~ 680nm

다. 350 ~ 650nm          라. 480 ~ 880nm

23. 조형 문자의 분류 중 그 기준이 다른 하나는? (소구별 분류가 아닌것)

가. 성형 가공 효과 나. 도장 효과 다. 고유 질감의 미 라. 조명 효과

24. 유채색이 아닌것은?

가. 회색     나. 적색     다. 청색     라. 황색

25. 다음 중 유기적 형태를 지니고 있는 것은?

가. 직선과 원               나. 담배연기

다. 상징적 기호             라. 기하학적 문양

26. 기구에 광고물을 달아 창공에 띄워 시선을 끄는 광고 수단은?

가. 애드벌룬               나. 네온사인

다. 공중투영               라. 광고탑

27. 색의 3속성이 아닌 것은?

가. 명도   나. 순도   다. 채도   라. 색상

28. 피사체가 없어진 후에도 얼마동안 상이 남아 있는 현상은?

가. 잔상    나. 추상   다. 형상   라. 영상

29. 다음 그림중 가장 안정적인 동세 표현은?

가.   나.   다.   라.

30. 광고물의 부재 가공 방법과 설명이 틀린것은?

가. 절단 : 부재를 끊어 내기

나. 벤딩 : 구부리기

다. V - cut : 금속 판류 등을 절단 하기

라. 절곡 : 꺽어서 구부리기

31. 호텔 현관이나 홀, 로비 등과 같이 활동적인 장소에 가장 적당한 색은?

가. 중성색계               나. 난색계

다. 회색계                 라. 한색계

32. 실사 출력에 해당되지 않는 형식은?

가. 투사방식             나. 전사방식

다. 잉크젯 방식          라. 에어브러쉬 방식

33. 빌보드나 표지판에 많이 사용되는 서체는?

가. 고딕체               나. 명조체

다. 신 그래픽체          라. 궁체

34. 글자를 구성하는 디자인을 일컬어 무엇이라 하는가?

가. 다이어 그램          나. 에디토리얼 디자인

다. 기호 디자인          라. 타이포 그래피

35. D. W. B는 무엇의 약칭인가?

가. 미국 공작 연맹       나. 독일 공작 연맹

다. 영국 공작 연맹       라. 스위스 공작 연맹

36. 기업의 새로운 이미지를 의도적, 계획적으로 만들어내는 경영전략으

로 다른 기업과의 차별화를 목적으로 하는 기업 이미지 통합수단을

무엇이라 하는가?

가. CI       나. VI       다. BI       라. EI

37. 소수의 전유물에서 대중의 생활 필수품이 된 성공한 미국 공업주의의

상징은?

가. 티이그의 카메라       나. 카아네기의 철강산업

다. 헨리포드의 자동차     라. 제네럴 일렉트릭의 가전제품

38. 빨간색을 본 다음 흰벽면으로 시선을 옮기면 밝은 청록색이 보인다.

이색을 무엇이라 하는가?

가. 대비     나. 주관색     다. 물리보색     라. 심리보색

39. 광고물의 문자에 대한 설명이 잘못된 것은?

가. 한글의 경우 글자 단위보다 그룹으로 판독되기가 쉽다.

나. 한자의 경우 획수가 많을 수록 문자 크기가 작아야 가독성이 좋다.

다. 가독성이란 문자의 읽기 쉬운 정도를 말한다.

라. 조명 알파벳의 경우 글자 높이의 약 500배가 문자를 읽을 수

있는 거리의 한계이다.

40. 다음 중 포스터의 분류기준이 다른 것은? (사용목적별 분류가 아닌것)

가. 문화행사 포스터          나. 옥외 포스터

다. 관광 포스터              라. 공공 캠페인 포스터

【광고경관】

41. 파사드(Facade)는 건축물의 전면을 말하며 건물의 얼굴이라고 한다.

파사드와 옥외광고물과의 상호관계에 대해 올바른 것은?

가. 보통의 관계이다.          나. 별개의 관계이다.

다. 필요한 관계이다.          라. 중요한 관계이다.

42. 도시의 심벌역할을 하는 랜드마크(Landmark)로서 부적합 것은?

가. 산     나. 타워     다. 이벤트용 대형광고탑     라. 고층빌딩

43. 도시에 설치된 환경 시설물 중에서 휴게시설물에 속하지 않는 것은?

가. 벤치    나. 야외 탁자    다. 자동판매기    라. 팔각정 정자

44. 커뮤니케이션(Communication)과 직접적인 관련이 없는 것은?

가. 사실의 기억          나. 수렵과 농경

다. 희망과 기원          라. 의지나 사고방식

45. 상업정보를 전달하기 위한 정보매체로서 적절치 않은 것은?

가. 포스터 보드(Board)     나. 쇼윈도우

다. 애드벌룬                라. 광고조명등

46. 지역이나 시설을 설명하고 해설하는 사인의 내용으로 거리가 있는 것은?

가. 지역의 주소, 문패, 간판등 체계적인 시스템으로 이용자를 돕는다.

나. 지역의 유래, 개별자료의 이해를 돕고 이용자의 편리를 돕는다.

다. 시설설비 등의 내용을 소개하고 사용법을 설명한다.

라. 대상의 의미나 가치를 전달하는 것으로 학습기회를 제공한다.

47. 시각 장애인을 위한 사인 색채 계획시 고려되어야 할 사항중 옳은 것은?

가. 연속적 유도 기능               나. 조형적 형태

다. 독창성                         라. 색채 조화 기능

48. 다음 중 색채가 지닌 효과적 기능에 관한 설명은?

가. 환경을 지각하는 사람들에게 혼돈으로 인한 나쁜 반응을 야기시킬

수 있다.

나. 시각적으로 특성을 부여하며 입체적이며 동적인 역할을 담당한다.

다. 언어이외의 또 다른 기호체계로 주변에서 상업적 기능을 제공한다.

라. 시각적으로 쾌적한 환경을 제공하여 생리적 안락감에 영향을 끼친다.

49. 환경 개선의 목적 아래 제작되는 수퍼그래픽에 대한 설명 중 올바른

것은?

가. 빌딩에 설치하는 초대형 그래픽 실사 현수막

나. 삭막한 공간환경 개선을 위한 그림 및 그래픽

다. 도심 건축물의 옥상에 설치하는 대형 광고물

라. 팬스에 부착하는 공사안내 표지판과 관련 광고물

50. 네온사인 광고의 특징 및 광고효과에 관한 설명 중 맞는것은?

가. 순간적인 임팩트 효과로 오래 기억되지 않음

나. 단기간 동안 동일 메시지 노출이 가능함

다. 전력 절감으로 도시야경 및 도시경제 창출에 기여함

라. 점멸 패턴에 의한 스피디한 동적 표출이 가능함

51. 건물의 파사드(Facade)와 옥외광고물의 색채계획에 관한 설명중 옳은 것은?

가. 고채도의 강조색 사용으로 특성있는 색채계획

나. 가로의 형태적 특성을 고려하여 도장색의 비중을 높힘

다 .색채가 갖는 이미지 형성에 관련된 차별적인 측면에 비중을 둠

라. 가로의 형태 즉 연속성과 전체의 조화를 고려한 색채계획

52. 도시환경의 정체성 표현과 파사드(Facade), 사인과의 관계 개선방안에

속하는 것은?

가. 사인 자체가 건물의 이미지를 나타낼 수 있는 다양한 파사드로 인

식 되어야 한다.

나. 파사드는 상업적인 목표에 의해 사인성을 부여해야 하며 대형화,

개성화 되어야 한다.

다. 사인의 부착위치는 건물별로 유형화되어 파사드를 유도하는 시각

물이 되어야 한다.

라 .파사드와 사인은 그 구성요소를 배경과 도형의 관계로 구분지어

파악되어야 한다.

53. 옥외광고물이 설치된 가로경관에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 상업적 광고이미지가 가로경관의 질을 결정짓는 문화적 요소가 된다.

나. 점포나 가로 전체를 나타내는 표상으로 또는 그를 이해하는 시스

템으로 작용한다.

다. 단순히 보는 아름다움만으로 이야기 될 수 있는 예술적 상황이 바

탕에 깔려있다.

라. 특정의 사인은 특정 점포의 이익을 도모하는 결과의 방법으로 모

색 되어야 한다.

54. 간판을 제작하여 설치하고자 할 때 먼저 고려해야 할 사항에 속하는

것은?

가. 건물에서 간판을 부착 할 수 있는 최대한의 공간을 조사한다.

나. 건물과 가장 잘 어울릴 것 같은 형태와 색채를 구상해 본다.

다. 주변건물에 부착된 간판들의 형태와 크기를 분석해 본다.

라. 건물의 실내 디자인에 대한 분석을 한다.

55. 공공사인의 설명으로 맞는 것은?

가. 기관이나 시설물의 기억을 목적으로 한다.

나. 사용하는 관련자에게 긍지와 용기를 줄 수 있도록 한다.

다. 공공기관, 공공시설을 이용하기 위한 정보를 제공한다.

라. 사용자의 감각을 자극하여 사고하고 지각하도록 한다.

56. 환경과 광고물의 크기 관계에 대하여 가장 올바르게 설명한 것은?

가. 광고물은 눈에 잘 보여야 하므로 가능한 크게 잘 제작한다.

나. 광고물은 장소와 형태와 환경과의 관계에 따라 결정한다.

다. 광고물은 거리와 크기와의 관계는 고려할 수 없다.

라. 광고물의 색에 대한 법적 제한은 있으나 크기에 대한 제한은 없다.

57. 옥외광고물은 도시미의 시각적 요소로서의 환경적인 측면에서 볼때 검

토되어야 할 기능으로 잘못된 것은?

가. 랜드마크적 기능          나. 매체혼합기능

다. 도시미관 조성기능        라. 커뮤니케이션기능

58. 철도, 국도, 고속도로변에 설치된 야립광고의 개선을 위하여 검토되어

야 할 사항이 아닌것은?

가. 광고물 자체의 조형성           나. 가독성과 시인성에 관한 것

다. 고속도로 주변 환경과의 조화    라. 문자체의 크기와 형태의 비례

59. 옥외광고물의 특징에 대한 서술로 가장 적절한 것은?

가. 수용자와 쌍방향 커뮤니케이션 수단으로 사용된다.

나. 사회여론 형성에 주도적인 역할을 한다.

다. 수용자의 선별성이 뛰어난 기능을 한다 .

라.. 도시경관 형성에 중요한 역할을 한다.

60. 경관의 향상을 위해 고려되어야 할 사항 중 적절하지 않은 것은?

가. 옥외광고업계의 디자인 능력을 전반적으로 향상시킨다면 도시경관

도 상당히 변화할 것이다.

나. 지역활성화에는 생활자의 관점인 안정보다 방문자의 관점에서 활

기 있게 디자인 해야한다.

다. 지역 미관을 높이기 위해서는 보기 흉한 경관을 제거하는 것이 좋

다.

라. 도시는 이질적인 것들의 집합이므로 그 집합들 속에 도시의 즐거

움이 있다고 할 수 있다.

【옥외광고물의 설계 및 시공】

61. 다음 중 역학에서 힘을 표기하는 방식이 옳은 것은?

가. 힘의 방향을 화살표로, 힘의 크기를 화살표의 길이로 나타낸다.

나. 힘의 방향을 방위표로, 힘의 크기를 화살표의 길이로 나타낸다.

다. 힘의 방향을 화살표로, 힘의 크기를 화살표의 굵기로 나타낸다.

라. 힘의 방향을 방위표로, 힘의 크기를 화살표의 굵기로 나타낸다.

62. 와이어를 사용하여 옥외 광고물을 매달았을 때 팽팽한 부재와 느슨한

부재가 있다. 이 때 각각의 부재에 작용하는 힘은?

가. 팽팽할 때 - 압축력, 느슨할 때 - 인장력

나. 팽팽할 때 - 압축력, 느슨할 때 - 압축력

다. 팽팽할 때 - 인장력, 느슨할 때 - 인장력

라. 팽팽할 때 - 인장력, 느슨할 때 - 압축력

63. 단위면적(1㎠)당 작용하는 힘(kgf)의 크기를 무엇이라 하는가?

가. 경화도     나. 응력도     다. 안전도     라. 변형도

64. 일반적으로 철골부재의 허용인장응력도를 탄성범위 내에 두면 항복강도

에 대한 안전율은 얼마나 되는가?

가. 0.5         나. 1.0         다. 1.5         라. 2.0

65. 다음 중 수평하중은?

가. 풍하중     나. 고정하중     다. 적설하중     라. 적재하중

66. 옥외광고물에 작용하는 풍압력에 영향을 주는 것 중 가장 관계가 깊은

것은?

가. 광고물의 재료          나. 광고물의 하중

다. 광고물의 설치방법      라. 광고물의 형태나 표면적

67. 옥외광고물의 안전에 영향을 미치는 요소 중 가장 심각한 것은?

가. 먼지      나. 습기     다. 열     라. 바람

68. 보통볼트 접합의 장점이 아닌 것은?

가. 설치 및 해체가 용이하다.

나. 반복하중을 받는 곳에 유리하다.

다. 가죔용으로 적합하다.

라. 전단접합을 이용할 수 있다.

69. 철골구조의 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 인성이 크다.          나. 내구적이다.

다. 강도가 크다.          다. 내화적이다.

70. 트러스 구조의 특징이 아닌 것은?

가. 스팬을 크게 할 수 있다.     나. 부재는 강절점으로 접합된다.

다. 자중을 주일 수 있다.        라. 부재는 삼각형 형태를 이룬다.

71. 철근콘크리트에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 형태의 변형이나 철거가 용이하다.

나. 콘크리트는 초기에 산성으로 알카리성인 철근의 부식을 막아준다.

다. 철근과 콘크리트는 선팽창계수가 거의 같다.

라. 철근은 압축에, 콘크리트는 인장에 강하다.

72. 구조물의 고정지점(Fixed Support)에서 생기는 반력수는?

가. 4개       나. 3개       다. 2개       라. 1개

73. 옥외광고물에 전도(Overturning)가 발생할 경우 기초에 생기는 응력현

상은?

가. 압축력만 작용한다.

나. 인장력만 작용한다.

다. 인장력과 압축력이 발생하지 않는다.

라. 인장력과 압축력이 동시에 발생한다.

74. 그림과 같은 지주간판에 작용하는 풍하중은? (단, 설계풍압력은 70

kgf/㎡으로 한다.)

가. 0.42 tf     나. 0.62 tf     다. 0.72 tf     라. 0.82 tf

75. 큰크리트 타설시에 작업을 해야 하는 앵커볼트는?

가. 벽관통 앵커볼트          나. 철심용접 앵커볼트

다. 후타 앵커볼트            라.. 매립 앵커볼트

76. 일반적으로 큰크리트 압축강도란 콘크리트를 타설하고 몇 일이 지난 후의

강도를 말하는가?

가. 7일 (1주 강도)           나. 14일 (2주 강도)

다. 21일 (3주 강도)          라. 28일 (4주 강도)

77. 광고구조물의 구조계획을 할 때 조사해야 할 사항으로 관련성이 가장 적

은 것은?

가. 건물에 광고를 설치할 여유가 있는가?

나. 볼트 산정이 정확하게 되었는가?

다. 충분한 강도를 가진 앵커 포인트(Anchor Point)가 있는가?

라 방수나 설비 등에 영향은 없는가?

78. 높이가 15m인 건물옥상에 길이 10m, 높이 4m인 일면 광고물을 설치하

는 경우 예상되는 풍압력을 구하면?(단, 속도압 q는 230 kgf/㎡임)

가. 235 kgf/㎡               나. 256 kgf/㎡

다. 276 kgf/㎡               라. 296 kgf/㎡

79. 그림과 같은 구조물을 판별하면?

가. 불안정 구조물              나. 정정 구조물

다. 1차 부정정 구조물          라. 2차 부정정 구조물

80. 그림과 같은 트러스에서 AB부재가 받는 힘의 크기는?

가. 200 kgf     나. 250 kgf     다. 300 kgf     라. 400 kgf