2004년 제1회 국가공인 옥외광고사 필기시험 문제지

자격종목	옥외광고사 2급	시험시간	2시간	문제형별	A형	수검번호		성 명

A-

【관계법규】

1. 옥외광고물등 관리법령상 규정된 법률에 해당되는 것은?

가. 전기통신 사업법               나. 상표법

다. 공유수면관리법                라. 주차장법

2. 옥외광고물등 관리법령상 교통시설에 해당하는 것은?

가. 지방도     나. 전동차     다. 일반국도     라. 지하도

3. 건물의 벽면에 부착된 이․미용업소 표지등은 어느 광고물에 해당하는가?

가. 지주이용간판   나. 옥상간판   다. 가로형 간판   라. 돌출간판

4. 표시 또는 설치를 할 수 없는 광고물 등에 해당하지 않는 것은?

가. 건물주 또는 관리자의 사용승락을 받지 아니한 옥상간판

나. 행정자치부장관의 승인을 받지 아니한 관공서의 공공목적

내용의 옥상간판

다. 국방부 장관의 승인을 받지 아니한 군사시설의 가림간판

라. 건설교통부 장관의 승인을 받지 아니한 철도 주요시설의 가림간판

5. 광고물 등의 표시허가를 받거나 신고를 한자가 표시기간을 연장하고자

하는 경우에는 그 표시기간 만료 몇 일 전까지 관할 시장․군수․구청장

에게 허가신청서 또는 신고서를 제출 하여야 하는가?

가. 기간 만료일 20일 전까지     나. 기간 만료일 15일 전까지

다. 기간 만료일 13일 전까지     라. 기간 만료일 10일 전까지

6. 광고물 등의 표시금지 장소에 해당하지 아니한 것은?

가. 교량     나. 육교     다. 지하도     라. 삭도

7. 1개 업소에서 2개의 가로형간판을 표시할 수 있는 경우를 설명한

것이다. 틀린 것은?

가. 건물 측면 또는 후면의 3층 이상 벽면에 부착하는 판류형 간판

나. 도로의 곡각지점에 접한 업소

다. 주유소 또는 가스 충전소의 상호 또는 정유사 등의 명칭을 표시

하는 경우

라. 4층이상 건물 중 그 상단에 부착된 입체형 간판

8. 돌출간판의 표시방법에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. 간판 세로의 길이는 20미터(상업지역은 30미터)이내이어야

한다.

나. 간판의 바깥쪽 끝부분은 벽면으로부터 1.0미터를 초과하면

안된다.

다. 간판의 두께는 50센티미터 이내 이어야 한다.

라. 이․미용업소의 표지등의 세로길이는 150센티미터 이내로 한다.

9. 돌출 간판의 표시와 관련된 다음 설명 중 옳지 아니한 것은?

가. 벽면과 간판간의 간격은 30센티미터 이내이어야 한다.

나. 간판의 바깥쪽 끝부분은 벽면으로부터 1.2미터를 초과하면

안된다

다. 간판의 두께는 40센티미터를 초과할 수 없다.

라. 건물의 전면폭이 10미터 이하인 경우에는 1줄로 표시하여야한다.

10. 옥상간판의 표시규격과 관련한 다음 설명중 틀린 것은?

가. 세로 최대길이 25미터 이내

나. 가로 최대길이 30미터 이내

다. 가로를 접한 1면의 면적은 300제곱미터 이내

라. 세로를 접한 1면의 면적은 225제곱미터 이내

11. 국토의 계획 및 이용에 관한 법에 의한 도시지역내의 지주이용간판

표시와 관련한 다음 설명 중 틀린 것은?

가. 당해업소 등의 건물부지안에 한하여 표시하여야 한다.

나. 간판면적의 합계면적은 40제곱 미터를 초과할 수 없다.

다. 간판의 1면의 면적(간판이 입체형인 경우에는 가장 넓은 면의

단면적을 말한다)은 10제곱미터를 초과 할 수 없다.

라. 간판의 상단까지의 높이는 지면으로부터 15미터를 초과 할 수 없다.

12. 지주 이용 간판 표시와 관련된 다음 설명 중 맞는 것은?

가. 네온 또는 점멸등의 방법을 일체 사용할 수 없다.

나. 모두 안전도 검사를 받아야 한다.

다. 도시지역내의 건물 부지안에 표시하는 경우 간판의 상단까지의

높이는 지면으로부터 10미터를 초과할 수 없다.

라. 가림간판인 지주 이용간판의 경우에는 그 규격은 시장․군수․구청

장이 따로 정하는 바에 의한다.

13. 다음은 가로등주에 부착하는 광고물의 표시방법이다. 이중 시․도 조례

에 의하여도 표시방법을 달리 정할 수 없는 것은?

가. 하나의 전주 또는 가로등주에는 하나의 광고물만을 표시해야 한다.

나. 기둥에 밀착시켜야 하며 돌출하여서는 아니된다.

다. 광고물의 가로크기는 기둥둘레의 2분의 1이내, 세로크기는 1미

터 이내이어야 한다.

라. 간판의 하단과 지면과의 간격은 160센티미터 이상이어야 한다.

14. 옥외광고물등 관리법령상 교통수단으로 볼 수 없는 것은?

가. 시내버스     나. 관광버스     다. 경운기     라. 개인택시

15. 다음 중 네온류를 사용하는 광고물 등을 표시할 수 없는 경우는?

가. 시설보호지구

나. 공업지역

다. 일반주거지역 중 폭이 15미터 이상인 도로변

라. 준 주거지역

16. 광고물등의 표시방법을 완화할 수 있는 경우가 아닌 것은?

가. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의하여 지정된 상업지역

나. 폭 15미터 도로변

다. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의하여 지정된 미관지구

라. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 지구단위 계획 구역

17. 안전도검사 대상 광고물이 아닌것은?

가. 옥상간판, 다만, 옥상바닥으로부터 높이가 4미터 미만인 볼링핀

모형의 간판 또는 게시시설 없이 옥상구조물에 직접도료로 표시

하는 간판의 경우를 제외한다.

나. 지면으로부터 4미터 미만인 지주이용간판

다. 광고물 상단의 높이가 지면으로부터 5미터 이상이고 1면의 면적

이 1제곱미터 이상인 돌출간판.

라. 건물 4층 이상에 설치하는 가로형 간판(입체형을 제외한다)

18.  옥외광고업자가 변경신고해야 할 사항이 아닌 것은?

가. 업소명                 나. 영업장 소재지

다. 대표자의 주소          라. 영업내용

19. 광고물등의 허가취소 사유를 설명한 것이다. 틀린것은?

가. 현수막을 가로수에 부착할때

나. 허위 기타 부정한 방법으로 허가를 받을 때

다. 옥외광고물등 관리법 또는 이 법에의한 명령에 위반한 때

라. 당초 허가 받은 광고물등에 있어 규격보다 크게 표시하거나 설

치한 때

20. 옥외광고물등 관리법상 3백만원 이하의 과태료가 부과될 수 있는 광

고물이 아닌 것은?

가. 현수막     나. 입간판     다. 세로형 간판     라. 벽보

【광고디자인】

21. 디자인의 목적으로 가장 적합한 것은?

가. 장식성의 추구               나. 형태미의 추구

다. 미와 기능 충족              라. 심미성의 극대화

22. 다음 한글 서체에 대한 명칭으로 그 순서가 올바른 것은?

가. 1)명조체 2)궁서체 3)바탕체 4)돋음체

나. 1)궁서체 2)명조체 3)돋음체 4)바탕체

다. 1)명조체 2)궁서체 3)돋음체 4)바탕체

라. 1)궁서체 2)명조체 3)바탕체 4)돋음체

23. 사람의 눈길을 끌어당기는 정도나 사물을 식별할 수 있는 정도를 나

타내는 용어가 아닌 것은?

가. 가독성     나. 가시성     다. 시인성     라. 심미성

24. 평면에서는 표현가능하지만 입체도형으로는 불가능한 것은?

가 .   나.    다.    라.

25. 다음 선 중 가장 동적이며 불안한 느낌을 주는 것은?

가. 포물선     나. 수직선     다. 수평선     라. 사선

26. 변형은 형태에 특별한 의미를 부여하기 위해서 사용되는 방법이다.

다음 변형에 대한 내용 중 거리가 가장 먼 것은?

가. 반복, 대비               나. 과장, 확대

다. 확대, 축소               라. 분할, 결합

27. 다음 색의 배색 중 부드럽고 안정된 느낌을 주는 것은?

가. 색상차가 큰 배색            나. 비슷한 색상끼리의 배색

다. 고명도 끼리의 배색          라. 고채도 끼리의 배색

28. 검정 바탕위의 회색이 흰바탕 위의 회색보다 밝게 보이는 현상은?

가. 색상대비     나. 명도대비     다. 채도대비     라. 보색대비

29. 같은 물체의 색채도 조명에 따라 달라져 보이는 현상은?

가. 연색성     나. 연속계조     다. 조건등색     라. 불광투과율

30. 유기적인 곡선과 비대칭적 구성을 특징으로한 곡선 장식 양식으로 대표

되는 것은?

가. 데스틸     나. 구성주의     다. 아르누보     라. 아르데코

31. 같은 길이로서 수직선이 수평선보다 길게보이는 이유는?

가. 착시현상 때문에               나. 비례의 원리 때문에

다. 기능적인 문제 때문에          라. 조화의 원리 때문에

32. 동일한 요소나 대상을 둘 이상 배열하는 것은?

가. 조화     나. 황금분할     다. 대비     라. 반복

33. 그래픽 심볼마크의 본래 기능은?

가. 질서성     나. 상징성     다. 합리성     라. 설명성

34. 라이트(light)는 서체의 어떤 호칭으로 사용하는가?

가. 종류     나. 폭     다. 굵기     라. 크기

35. 메시지의 전달을 중시하는 정신영역을 다루는 디자인은?

가. 패션디자인          나. 환경디자인

다. 제품디자인          라. 시각디자인

36. 광고물의 설계나 제도시 표현물의 중심선으로 사용되는 선은?

가. 일점쇄선     나. 굵은실선     다. 점선     라. 파선

37. 가법혼색의 3원색이 아닌 것은?

가. 노랑색(yellow)                나. 녹색(green)

다. 적색(red)                     라. 청색(blue)

38. 빨간색과 흰색을 혼합하여 핑크색을 만들었다. 다음 설명 중 틀린것은?

가. 핑크색은 빨간색보다 채도가 낮다.

나. 핑크색은 흰색보다 채도가 낮다.

다. 핑크색은 빨간색보다 명도가 높다.

라. 핑크색은 흰색보다 명도가 낮다.

39. 톤(tone) 분류법에서 톤은 색의 어떤요소를 포함하는 복합개념인가?

가. 색상과 명도               나. 무채색과 유채색

다. 색상과 명도와 채도        라. 명도와 채도

40. 둘러싸고 있는 색이 주위의 색에 닮아 보이는 현상은?

가. 대비현상     나. 색각이상     다. 동화현상     라. 잔상현상

【광고경관】

41. 아름다운 도시 환경을 조성함에 있어 고려하지 않아도 좋은 것은?

가. 환경심리적인 평가시점          나. 지역특성

다. 유행화 및 장식화               라. 경관이나 규칙

42. 파리의 상제리제 거리는 세계인의 부러움을 사고 있다. 아름다운 거

리를 조성하는데 어울리지 않는 것은?

가. 노폭이 넓은 보도와 차도의 구성

나. 다양한 색채로 표현된 옥외광고물

다. 복수열로 심어진 아름다운 가로수

라. 풍치 있는 노면 포장과 경계석

43. 아래의 공간 중에서 공공 공간에 해당 되지 않는 것은?

가. 상점     나. 가로     다. 광장     라. 공원

44. 사인은 도시공간과 시설 등을 알기 쉽게 안내하고 쾌적하게 행동 할

수 있도록 각종의 정보를 전달하는 기능을 갖고 있다. 다음 중 목적에

따른 내용 설명이 맞는 것은?

가. 유도 : 공간의 구성을 나타내는 면적의 정보

나. 기명 : 장소를 특정하는 점적인 정보

다. 금지, 규제 : 내용의 소재와 이해의 촉진

라. 설명, 해설 : 안전의 관리와 이용의 원활화

45. 도시 공간 계획을 할 때 각종 광고물, 사인물, 가로시설물 등은 도시

의 특성을 표현 할 수 있는 중요한 요소이다.  이러한 옥외 시설물 체계     수립시 고려되어야 할 사항중 옳지 않은 것은?

가. 광고물의 경우 상업 업무지구에 있어서는 옥외광고물법에 의한

체계적인 계획을 수립

나. 기능 충족을 뛰어넘는 새로운 경관미를 연출 할 수 있는 체계적

인 디자인 계획

다. 활성화 유도지침 등을 마련, 도시 이미지 특성이 나타날 수 있도

록 배려

라. 도시가 건설된 후 필요할 때 마다 건축물과 함께 설치

46. 매력적인 도시환경과 쾌적하고 기능적인 디자인을 목표로 하는 도시

환경디자인의 구체적인 설명은?

가. 도시 공간 속에서 생활하는 인간의 공간 감각에 뿌리를 두고 환

경을 실태화하는 행위

나. 건물의 물리적 공간을 종합적으로 형태화하고 조직화 하는 설계행위

다. 생활과 경제의 관계에 있어서 서로 조화시키는 상업 행위에 따

른 영리성을 창출하고 형성하는 행위

라. 시스템으로서의 도시 계획과 개발 공간을 취급하는 건축 행위

47. 도시 미관을 저해하는 우리나라 광고물의 문제점 중 가장 대표적인것은?

가. 표시위치 및 문자의 크기 등이 당해 건물 공작물 및 다른 광고물          등과 조화

나. 건물 입면 전체의 통일적인 이미지를 고려

다. 주변환경, 특히 건물과 연계해 광고물을 관리

라. 광고물량이 지나치게 많고 좁은 공간에 밀집되어 있는 양상

48. 도시경관 속에서 간판으로 인해 시각환경이 저해되고 있는 현상을 해

소하기 위한 디자인 원칙 중 틀린 것은?

가. 건물의 조형성을 활용할 것

나. 주위 환경과 조화된 색상을 활용할 것

다. 가능한 한 문자를 크게 할 것

라. 독창적인 레이아웃을 만들어 볼 것

49. 일반적으로 사인이라고 하는 것은 인간의 환경에 대한 이해와 행동을

도와주는 (     )을 가리킨다. ( )에 알맞은 말은?

가. 정보전달 수단                 나. 교통기능

다. 독자적인 환경                 라. 상업적 기능

50. 도시경관 사인 계획에 관하여 부적절하게 설명한 것은?

가. 지역을 알기 쉽게 안내하고, 역사나 문화 등의 이해도를 높인다

나. 사인은 정보를 주는 역할을 하기 때문에 조형면을 고려하지 않아도 된다.

다. 행동의 기점이나 분기점을 설치한다.

라. 지역의 매력을 높여 자긍심을 갖도록 한다.

51. 쇼핑지구의 광고 계획을 설명한 것 중 잘못된 것은?

가. 가로수, 가로등, 스트리트 퍼니쳐 등과도 상호 공조 할 수 있는 계획          을 하는 것이 바람직하다.

나. 개개의 아름다움 뿐만 아니라 가로전체의 이미지를 고려하여 계획한다.

다. 전체의 이익보다는 개인의 이익 추구를 우선시하는 것이 바람직하다.

라. 가시거리, 광고물의 성격 등을 고려하여 계획한다.

52. 도시 환경과 연계된 색의 요소를 설명한 것 중 잘못된 것은?

가. 전시물이나 쇼윈도우 색은 엑센트색으로 작용한다.

나. 야간조명, 내부에서 비쳐나오는 빛 등도 가로경관을 만들어 내는

색의 연출이다.

다. 재질의 색, 도장 등은 건물의 색채를 이루어 환경색채의 기본색을

이룬다.

라. 움직이는 사람이나 자동차 등은 환경색이라 할 수 없다.

53. 아름다운 도시경관을 조성하기 위한 옥외광고물 계획 중 부적절한 것은?

가. 광고물의 집중으로 인한 복잡한 상태에서는 등 간격으로 정리하는

것도 하나의 방법이다.

나. 통일된 색조를 사용하여 조화를 이루도록 한다.

다. 색체에 의한 제한은 효과를 얻기 어려우므로 피하는 것이 좋다.

라. 지구별로 구획을 지어 개성 있는 거리를 조성한다.

54. 도시란, 인간이 자연 환경을 인간의 생활 필요에 의하여 만들어 놓은

인공환경으로서, (     )이며 정주 공간이므로 기능적 일과 동시에 정

서적, 미적 만족을 줄 수 있도록 미적인 형태를 갖추어야 한다.

( )에 알맞은 것은?

가 .문화 생활의 장          나. 사회 생활의 장

다. 경제 생활의 장          라. 인간 생활의 장

55. 다음은 어떤 도시형태 계획에 관한 설명인가?

「특정한 도시 주위에 작은 도시를 여러개 배치하여 도시의 거대화를지

양하고 그 기능성을 보강한다」

가. 위성도시   나. 유토피아 도시   다. 전원도시   라. 이상도시

56. 케빈린치의 [이미지 어빌리티의 발상]에서 말하는 도시의 이미지를 형성     하는 요소라고 할 수 없는 것은?

가. 공공 사인                           나. 교통망 - 도시하천 등

다. 녹지 - 연속된 것을 중단하는 것     라. 랜드 마크

57. 옥외광고물과 다른 매체와의 연관성을 서술한 다음 보기 중 적절하지

못한 것은?

가. 뉴 미디어와 옥외광고물은 상호 광고효과를 보완하는 역할이 가능          하다.

나. 광고 집행시 보조 매체가 아닌 주매체로 사용이 가능하다.

다. 옥외광고물은 공간 매스미디어하는 독자성 때문에 음성이나 영상          을 다루는 광고매체와 같이 사용하는 것은 바람직하지 않다.

라. 신문광고나 방송광고와 같이 사용하는 것이 더 효과를 높일 수 있다.

58. 환경오염 문제에 기여하는 옥외광고물 제도에 대한 설명 중 가장 적

절한 것은?

가. 재활용이 가능한 옥외광고물 소재를 이용한 것

나. 옥외광고물과 음성이나 영상등의 매체를 병행하여 사용할 것

다. 내구성이 있는 소재를 최우선으로 사용 할 것

라. 옥외 광고물 소재로 목재를 사용하지 않을 것

59. 다음은 지구 종류 중 어느 지구를 설명한 것인가?

「자기 존재를 인식시키는 표시(상호, 건물명 표시), 또는 기업 이미지

를 홍보하는 광고로 이루어진다. 광고물은 기품있고 고급스런, 신뢰와

믿음을 줄 수 있는 방향으로 기획 설치 된다.」

가. 쇼핑 지구   나. 공업 지구   다. 오피스 지구    라. 상업 지구

60. 옥외광고 매체의 역사에 대한 기술 중 적절하지 않은 것은?

가. 1910년 파리에서 열린 EXPO에서 아크릴이 소개되어 옥외광고

의 혁신을 가져왔다.

나. 광고의 매체 역사는 간판 광고부터 시작 되었다.

다. 구한말에 페인트가 들어와 함석에 글자를 써서 붙이는 간판이

등장 하게 되었다.

라. 일본의 <전동보>에 의하여, 현존하는 세계 최초의 광고는 터키

에서 발견된 매춘광고로 밝혀졌다.

【옥외광고물의 설계 및 시공】

61. 그림과 같은 지주간판에 작용하는 풍압하중은?

(단, 속도압은 50kg/㎡으로 산정할 것)

가. 200kg     나. 300kg     다. 400kg     라. 500kg

62. 벽면 부착 광고물의 앵커볼트 설치시 주의사항이 아닌 것은?

가. 앵커볼트의 직경과 굴착구멍과의 안전비율을 지켜야 한다.

나. 벽면 마감재의 두께도 포함시켜 앵커지름의 8배 이상으로 앵커

볼트의 매입길이를 정한다.

다. 합성수지 앵커는 외기온도가 합성수지의 경화온도 이상일 때에만          사용한다.

라. 앵커와 앵커간의 거리는 돌출 간판일 경우 100mm이상으로 한다.

63. 기온이 (    )℃ 이하일 때에는 현장 용접을 하지 않도록 하며 부득     이한 경우 모재의 표면 온도를 (    )℃ 이상으로 높여서 용접한다.

(    )에 알맞은 것은?

가. 0, 25     나. 5, 30     다. 5, 25     라. 0, 38

64 돌출광고물의 설치에 관한 내용이다. 옳지 않은 것은?

가. 광고물 하단과 지면과의 간격은 3m이상, 그 상단은 건물 벽면 높

이를 초과해서는 안 된다.

나. 벽면과 건축물과의 간격은 30㎝ 이내로 한다.

다. 목조건물이나 가건물에는 설치를 하지 않도록 한다.

라. 간판 바깥쪽 끝부분은 벽면으로부터 1.5m를 초과해서는 안 된다.

65. 지름 16mm인 리벳 구멍 지름으로 적당한 것은?

가. 16mm       나. 17mm       다. 18mm       라. 19mm

66. 1:5로 축소된 원안을 실물로 제작하려고 한다. 맞는 것은?

가. 가로, 세로 길이를 10배로 하여 제작한다.

나. 면적을 5배로 하여 제작한다.

다. 한 변의 길이만을 5배로 하여 제작한다.

라. 가로, 세로 길이를 5배로 하여 제작한다.

67. 배선기구에 대한 도면 기호 중 올바르지 않은 것은?

가. 벽부착등                 나. 펜던트

다. 천정매입전등             라. 형광등(일반)

68. 합성수지의 장점이 아닌 것은?

가. 가볍고 전기절연성이 높다.

나. 전성, 연성이 작고 피막이 강하다.

다. 산이나 알칼리에 강하다.

라. 가공하기 쉽고 착색이 자유롭다.

69. 옥외광고물에 작용하는 풍압력의 크기와 관계 없는 것은?

가. 풍속                      나. 옥외광고물의 높이

다. 옥외광고물의 무게         라. 옥외광고물의 형상

70. 앵커 포인트(Anchor Point)에 들지 않는 것은?

가. 보       나. 기둥       다. 인방       라. 보조 보

71. 도면에 표시되는 선에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 실선 : 보이는 부분을 나타내는 선

나. 파선 : 중심축을 표시하는 선

다. 이점쇄선 : 보이지 않는 부분을 표시하는 선

라. 일점쇄선 : 물체가 있는 것으로 가상되는 부분을 표시하는 선

72. 모멘트 M에 관한 기술 중 올바른 것을 모두 나열한 것은?

1. 어느 한 점을 회전시키는 힘을 모멘트라 한다.

2. 모멘트의 크기 = 힘 ×거리

3. 반드시 힘이 작용해야만 모멘트가 발생한다.

4. 모멘트는 방향성이 없다.

가. 1,    나. 1, 2,     다. 1, 2, 3,    라. 1, 2, 3, 4

73. 다음의 문장 중 (   )에 들어갈 단어로서 가장 올바른 것은?

“옥외광고 구조설계의 요점은 각종 외력을 검토하여 그에 따라 발생

하는 응력을 구하고, 그 응력에 견딜 수 있는 부재의 (  )와(과) (  )

에 요구되는 강도를 산정하는 것이다.”

가. 접합부, 길이               나. 단면, 접합부

다. 부식, 노후화               라. 노후화, 단면

74. 다음의 용접에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

가. 전기저항 용접은 정밀을 요하는 공작기 등의 제작에 많이 쓰인다.

나. 모살용접은 필렛용접이라고도 한다.

다. 아크 용접에는 교류 전압만이 사용된다.

라. 광고물 제작에 모살용접이 많이 사용된다.

75. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 일반적으로 광고물에 작용하는 지진하중은 중량에 따라 변한다.

나. 광고물에 작용하는 풍압력은 광고물의 형태나 표면적에 따라 변          한다.

다. 지표면으로부터 1m 정도까지의 표층은 신뢰할 수 없다.

라. 트러스는 부재를 4각형으로 접합하여 구성한 구조물이다.

76. 다음 중 취성이 가장 큰 재료는?

가. 알루미늄     나. 구리     다. 철     라. 유리

77. 다음 구조물 중 사용해서는 안되는 구조물은?

가. 불안정 구조물                 나. 부정정 구조물

다. 안정 구조물                   라. 정정 구조물

78. 철근콘크리트 구조와 가장 관련이 있는 것은?

가. 스페이스 프레임 구조          나. 강관 구조

다. 트러스 구조                   라. 라멘 구조

79. 철골구조의 특성 중 올바른 것은?

가. 가공, 조립 등 시공성이 낮다.

나. 재질이 불균등하다.

다. 강도가 높다.

라. 내화력이 크다.

80. 옥외광고물에 작용하는 외력 중 가장 중요하게 고려해야 할 하중은?

가. 지진하중     나. 풍하중     다. 적재하중     라. 적설하중