2004년 제2회 국가공인 옥외광고사 필기시험 문제지

자격종목	옥외광고사 2급	시험시간	2시간	문제형별	A형	수검번호		성 명

A-

【1과목 : 관계법규】

1. 옥외광고로 볼 수 있는 것은?

가. 시청 청사내의 민원실에 부착된 민원 안내문

나. 잠실야구장 내의 지면위에 설치된 특정기업 홍보간판

다. 시내버스 내부 천장에 부착된 운전학원 홍보물

라. 김포공항 입구에 표시된 주차안내 표지판

2. 옥외광고물등관리법령의 적용을 전혀 받지 않는 것은?

가. 미관풍치와 미풍양속을 해치지 아니하는 범위안에서 종교의식을           위하여 표시하거나 설치하는 광고물 등

나. 국가･지방자치단체, 공공단체가 공공의 목적으로 표시하거나               설치하는 광고물 등

다. 학교구내에 표시하거나 설치하는 광고물 등

라. 종교시설 구내에 표시하거나 설치하는 광고물 등

3. 옥외광고업자에 관한 다음 설명 중 올바른 것은?

가. 옥외광고사 자격을 취득한 종사자 2인이상을 두어야 한다.

나. 30평방미터이상의 영업장을 확보하여야 한다.

다. 옥외광고물등 관리법령에 의한 교육을 받아야 한다.

라. 시･도조례가 정하는 장비를 비치하여야 한다.

4. 광고물 등의 허가 취소 사유를 설명한 것이다. 틀린 것은?

가. 허위 기타 부정한 방법으로 허가를 받은 때

나. 현수막을 가로수에 부착할 때

다. 옥외광고물등관리법 또는 이 법에 의한 명령에 위반한 때

라. 당초 허가받은 광고물등에 있어 규격보다 크게 표시, 설치한 때

5. 현행 옥외광고물등관리법령상 신고를 아니하고 옥외광고업을 한 자에       대한 벌칙은?

가. 1년이하의 징역 또는 3백만원이하의 벌금

나. 6개월이하의 징역 또는 3백만원이하의 벌금

다. 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금

라. 6개월이하의 징역 또는 5백만원이하의 벌금

6. 반드시 허가를 받아야 하는 광고물은?

가. 애드벌룬                       나. 돌출간판

다. 가로형 간판                    라. 지주이용 간판

7. 신고를 하지 아니하고 광고물 등(입간판, 현수막, 벽보, 전단 제외)을 표시한     자에 대한 벌칙은?

가. 6백만원 이하의 벌금            나. 5백만원 이하의 벌금

다. 4백만원 이하의 벌금            라. 3백만원 이하의 벌금

8. 광고물 등의 일반적인 표시방법이다. 잘못된 것은?

가. 광고물 등은 상품･업소 등을 상징하는 도형으로 표시할 수 있다.

나. 광고물 등은 풍압이나 충격 등에 의하여 떨어지거나 넘어지지 않도록          해야 한다.

다. 광고물의 문자는 외국문자로 표시할 경우에는 반드시 한글과 병기

하여야 한다.

라. 광고물 등에는 형광도료 또는 야광도료를 사용해서는 안 된다.

9. 공공시설물이용 광고물의 표시와 관련된 설명 중 틀린 것은?

가. 공공의 목적을 위하여 설치하는 공작물 또는 편익시설물에 표시          하는 광고물을 말한다.

나. 일반국도 휴게소에 설치되어 있는 관광안내도는 공공시설물로 볼 수          없다.

다. 표시면적은 공공시설물 면적의 4분의 1이내이어야 한다.

라. 허가 또는 신고대상 광고물이다.

10. 전기를 이용하는 광고물 등의 표시방법과 관련된 다음 설명 중 잘못된     것은?

가. 형광등을 사용하여 표시하는 때에는 형광등이 간판의 외부에 직접          노출되지 않도록 해야 한다.

나. 적색류 네온의 표출 면적은 전체 표시면적의 3분의 1이내이어야          한다.

다. 빛이 점멸하거나 화면이 변화하는 광고물을 도로와 연접된 장소          에 차량의 진행 방법과 직각되게 표시하는 경우에는 그 광고물의          하단은 지면으로부터 10미터이상이어야 한다.

라. 전기자재는 전기용품안전관리법에 의하여 안전인증을 받은 것을          사용하여야 한다.

11. 창문이용 광고물의 표시방법 등에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 창문이용 광고물의 표시면적은 창문 또는 출입문 면적의 2분의 1의          범위 안에서 시･도조례로 정하는 바에 의한다.

나. 건물의 1층이하의 창문이나 출입물을 이용하여 볼 수 있도록 표시          하는 광고물 등의 표시면적은 0.4제곱미터 이내로 표시한다.

다. 표시기간은 3년 이내이다.

라. 점멸식 방식으로 표시할 수 있다.

12. 가로형간판의 표시방법 등에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. 건물의 3층이하에 표시되는 가로형간판 중 면적이 5평방미터이하          인 간판은 모두 허가를 받거나 신고를 하지 아니하여도 된다.

나. 건물 측면 또는 후면의 4층이상 벽면에 표시하는 판류형 간판은           허가대상 광고물이다.

다. 가로의 크기는 당해 건물의 폭을 초과하여서는 안 된다.

라. 간판은 벽면에 밀착시켜야 하며, 벽면으로부터 돌출폭은 30센티미터          이내에 있어야 함을 원칙으로 한다.

13. 돌출간판의 표시에 관한 다음 설명 중 올바른 것은?

가. 건물의 전면폭이 10미터이하인 경우에는 건물의 양측에 각각 1줄씩          표시할 수 있다.

나. 건축법 제18조의 규정에 의거 사용승인을 받지 않은 건물에는             표시할 수 없다.

다. 간판의 하단과 지면과의 간격은 반드시 3미터 이상을 유지해야 하는          것은 아니다.

라. 허가를 받지 않고 표시한 경우, 이행강제금이 부과될 수 있다.

14. 지주이용간판 표시와 관련한 다음 설명 중 맞는 것은?

가. 허가 또는 신고대상 광고물로, 그 표시기간은 2년이내이다.

나. 신고대상 광고물로 그 표시기간은 3년이다.

다. 허가 또는 신고대상 광고물로, 그 표시기간은 3년이내이다.

라. 허가대상 광고물로, 그 표시기간은 2년이다.

15. 공중에 띄우는 애드벌룬의 표시방법과 관련된 다음 설명 중 틀린 것은?

가. 길이 7미터, 폭 120센티미터 이내의 광고물을 현수식으로 표시할          수 있다.

나. 전체 높이는 건물 옥상의 고정부분으로부터 30미터이상 50미터 이내          로 하여야 한다.

다. 흑색류와 적색류의 표시면적은 광고물의 전체 표시면적의 2분의 1          이내이어야 한다.

라. 애드벌룬의 직경은 10미터이내이어야 한다.

16. 서울특별시 강남구의 상업지역에 소재한 건물로, 지면으로부터 옥상바닥     까지의 높이가 30미터인 8층 건물이며 옥상구조물위에 당해 건물의 입주     업소와 관련이 없는 특정기업 홍보를 위한 옥상간판을 표시하고자 하는     경우, 그 간판의 최대 높이는? (단, 옥상구조물은 옥상 바닥면으로부터      그 상단까지의 높이가 4미터이며, 옥상구조물의 면적은 건축면적의 8분의     1이하이다)

가. 18미터     나. 8미터     다. 15미터     라. 11미터

17. 홍길동이 서울특별시 종로구청으로부터 옥상간판 표시허가를 받기 위해 동     허가 신청서에 첨부할 서류 및 도서 등에 해당하지 아니한 것은?

가. 광고물 등의 표시위치를 알 수 있는 도면

나. 광고물 등을 표시하고자 하는 장소의 주변을 알 수 있는 원색 사진

다. 광고물 등의 원색 도안

라. 광고물 등의 형상･규격･재료･구조･의장 등에 관한 설명서 및 설계도서

18. 광고물관리심의위원회를 두어야 하는 곳은?

가. 행정자치부 및 시･도          나. 시･도

다. 시･도 및 시･군･자치구        라. 시･군･자치구 및 읍･면･동

19. 안전도 검사를 받아야 하는 경우를 설명한 것 중 틀린것은?

가. 광고물 등을 최초로 표시한 경우 건축법에 의하여 사용승인을 얻어야          하는 게시시설에 대한 최초의 안전도 검사는 동법에 의한 사용승인          으로 갈음한다.

나. 허가 또는 신고사항 중 광고물 등의 규격･위치･장소 또는 광고 내용          을 변경한 경우

다. 허가받거나 신고한 표시기간을 연장받고자 하는 경우

라. 시･도지사가 공중에 대한 위해를 방지하기 위하여 특히 필요하다고          인정하여 위원회의 심의를 거쳐 결정한 경우

20. 옥외광고업자에 대한 교육에 관한 설명 중 올바른 것은?

가. 시장･군수 또는 구청장이 실시한다.

나. 시장･군수 또는 구청장이 위탁하여 실시한다.

다. 시장･군수 또는 구청장이 직접 실시하거나, 위탁하여 실시할 수 있다.

라. 시장･군수 또는 구청장이 직접 실시함을 원칙으로 하되, 부득이한          경우 위탁하여 실시한다.

【2과목 : 광고디자인】

21. 다음 그림에서 하얀색 삼각형이 선명하게 보인다. 이와 같은 현상은?

가. 주관적 윤곽                나. 객관적 윤곽

다. 추상적 윤곽                라. 사실적 윤곽

22. 다음 중 3차원 디자인과 관련성이 많은 것은?

가. 포토 디자인                      나. 패키지 디자인

다. 포스터 디자인                    라. 편집 디자인

23. 피사체가 없어진 후에도 얼마동안 상이 남아있는 현상은?

가. 추상       나. 상상       다. 영상       라. 잔상

24. 기업의 새로운 이미지를 의도적 계획적으로 만들어 내는 경영 전략으     로 다른 기업간의 차별화를 목적으로 하는 기업이미지 통합수단은?

가. BI         나. VI         다. CI         라. EI

25. 점에 대한 설명이 잘못된 것은?

가. 모든 형태의 최소 단위이다.

나. 크기가 너무 크면 면으로 보인다.

다. 선의 끝과 시작, 선끼리 만나는 곳에 점이 있다.

라. 보이지 않고 위치만 파악 되는 경우는 점이 아니다.

26. 다음 한글 서체에 대한 명칭이 바르게 나열된 것은?

가. (1) 궁서체 (2) 명조체 (3) 돋움체 (4) 바탕체

나. (1) 명조체 (2) 궁서체 (3) 돋움체 (4) 바탕체

다. (1) 궁서체 (2) 명조체 (3) 바탕체 (4) 돋움체

라. (1) 명조체 (2) 궁서체 (3) 바탕체 (4) 돋움체

27. 다음 그림 중 가장 안정적인 동세 표현은?

가.         나.         다.         라.

28. 1960년대 출현한 전위 예술자들로, 가공하지 않은 물질 그대로를 이용     하여 표현한 것은?

가. 모노파    나. 팝아트    다. 앗산 블랑쥬    라. 슈퍼리얼리즘

29. 채도에 따른 색상 분류가 올바른 것은?

가. 암색, 청색, 보색               나. 흑색, 백색, 회색

다. 순색, 보색, 탁색               라. 순색, 청색, 탁색

30. 색의 연상이 틀리게 짝지어진 것은?

가. 빨강 - 정열, 공포, 흥분, 위험

나. 보라 - 고귀, 고풍, 사랑, 우아

다. 노랑 - 청결, 순결, 신비, 신성

라. 파랑 - 무한, 이상, 영원, 이지

31. 다음 중 명시도를 높이는 조건으로 가장 올바른 것은?

가. 동색상 계열로 한다.

나. 약보색으로 한다.

다. 명도차를 크게 한다.

라. 인근 색상으로 채도차를 크게 한다.

32. 다른 두 색이 어떤 광원 아래서는 같은 색으로 보이는 현상은?

가. 분광     나. 색순응     다. 연색성     라. 조건 등색

33. 감법 혼색의 3원색이 아닌 것은?

가. 블루 (bule)                    나. 엘로우 (yellow)

다. 시안(cyan)                     라. 마젠타(magenta)

34. 명소시에서 암소시로 이행할 때 붉은색은 어둡게 되고 녹과 청색은 상대     적으로 밝게 보이는 현상은?

가. 스펙트럼 현상   나. 프르킨예   다. 메타 메리즘   라. 색각 항상

35. 알파벳의 활자 크기는 포인트를 사용한다. 이와 같은 동일 서체의 크기     변화를 무엇이라 하는가?

가. 웨이트 (Weight)               나. 훼미리 (Family)

다. 폰트 (Font)                   라. 시리즈 (Series)

36. 독일 공작 연맹의 가장 중요한 내용은?

가. 규격화와 표준화                나. 형태 미학주의 완성

다. 직선 조형 제일주의             라. 절충 양식주의 지향

37. 오토바그너를 중심으로 한 복잡한 양식으로부터 분리를 선언한 운동은?

가. 아루누보 양식                  나. 데스틸

다. 단순화 주의                    라. 세쎄이션 양식

38. PoP 디자인이 의도하는 가장 우선적 기능은?

가. 상품 진열 효과                 나. 고객 관리 효과

다. 충동구매 의욕효과              라. 상품의 수송 기능

39. 현수막 인쇄에 적합한 스크린 인쇄의 방식은?

가. 오목판 인쇄                    나. 공판 인쇄

다. 평판 인쇄                      라. 블록판 인쇄

40. 어떤 디자인을 위한 특정한 목적을 가지는 글자를 묘사하는 것은?

가. 렌더링                         나. 타이포 그래피

다. 픽토그램                       라. 레터링

【3과목 : 광고경관】

41. 도시공간에서는 수많은 사람들을 위해 새로운 정보를 전달하려고 한다.

정보매체로서 성격이 다른 하나는?

가. 건축물 벽면의 영상 광고물

나. 빌딩 옥상에 설치된 광고탑

다. 네온사인의 대형 빌보드

라. 텔레비전과 인터넷 광고물

42. 상업정보를 전달하기 위한 정보매체로서 적절치 않은 것은?

가. 애드벌룬   나. 광고조명등   다. 쇼우 윈도우   라. 포스터 보드

43. 공공 공간에 설치하는 옥외 사인은 유지 관리 차원의 어려움이 있다.

다음 중 파손, 추가 설치, 경제성에서 볼 때 가장 좋은 사인 제작 방식은?

가. 본체 등 증감을 고려한 모듈형

나. 부분별 용접 제작 등의 일체형

다. 독립적이고 개성적인 특수형

라. 사인 제작 시기에 따른 단품형

44. 사인물 제작시 고려해야 할 사항 중 옳은 것은?

가. 각종 정보와 내용이 광고주에게 원활히 소통되게 한다.

나. 형태의 크기에 관계없이 구성이 아름다운 디자인 이어야 한다.

다. 주변 환경과의 조화를 이루어야 한다.

라. 대상지의 교통환경을 정확히 분석하여야 한다.

45. 무질서한 도시 환경에 미적 질서를 부여하고 개성있는 환경을 조성하기     위한 사인물의 색채 계획에 관한 설명 중 옳은 것은?

가. 가로의 형태 즉 연속성과 전체의 조화를 고려한 색채 계획

나. 색채가 갖는 이미지 형성에 관련된 차별적인 측면에 비중을 둠

다. 가로의 형태적 특성을 고려하여 도장색의 비중을 높임

라. 원색에 가까운 고채도의 강조색 사용으로 주장과 강조를 기본으로          하는 특성있는 색채 계획

46. 다음 중 옥외광고 매체의 특성에 속하는 것은?

가. 고속으로 주행하는 자동차와 보행자의 통행을 위한 기능

나. 도시의 상징적인 인상을 연출하는 조형물이나 랜드마크로서의 기능

다. 주위 환경의 모든 요소속에서 시각적 장애를 일으키지 않는 조형          물로서의 가치

라. 여러 장소에 이동하며 광고내용을 시민에게 소구

47. 도시환경 요소로서의 옥외광고 개선 방안 중 맞지 않은 것은?

가. 전문인력의 양성                  나. 행정지원의 강화

다. 환경을 우선 고려하는 광고주의 자세   라. 주목성을 강조한 사인 형태

48. 옥외광고가 설치된 가로의 경관에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 단순히 보는 아름다움만으로 이야기될 수 있는 예술적 상황이 바탕          에 깔려 있다.

나. 각각의 점포나 거리 전체를 나타내는 표상으로 또는 그를 이해하는          하나의 시스템으로 사용한다.

다. 상업적 광고 이미지가 광고경관의 질을 결정짓는 문화적 요소가 된다.

라. 특정의 사인 보드는 특정 점포의 이익을 도모하는 결과의 방법이          모색되어야 한다.

49. 도시경관 속에서 간판으로 인해 시각환경이 저해되고 있는 현상을 해소     하기 위한 디자인의 원리 중 틀린 것은?

가. 가능한한 문자를 크게할 것

나. 건물의 조형성을 활용할 것

다. 독창적인 레이아웃을 만들어 볼 것

라. 주위 환경과 조화된 색상을 활용할 것

50. 가로경관에서 법에 나와 있는 간판의 종류대로 설치할 때 기본적인      주의사항에 속하는 것은?

가. 상품이나 업소등을 상징하는 그림이나 도형은 사용할 수 없다.

나. 미관풍치와 안전에 지장이 없는 범위내에서 여러 형태로 변형하여          표시할 수 있다.

다. 한글 맞춤법, 국어의 로마자 표기법, 외래어 표기법 등에 맞추어          한글로 표시해야 한다.

라. 교통이나 통행에 지장이 없는 범위의 이동이 가능한 간판은 설치          가 가능하다.

51. 공공사인의 설명으로 맞는 것은?

가. 공공기관, 공공시설을 이용하기 위한 정보를 제공한다.

나. 사용자의 감각을 자극하여 사고, 지각하도록 한다.

다. 기관이나 시설물의 기억을 목적으로 한다.

라. 사용하는 관련자에게 긍지와 용기를 줄 수 있도록 한다.

52. 옥외광고물을 계획함에 있어 주어진 환경에 순응하는 태도라고 볼 수      없는 것은?

가. 주어진 환경을 파괴하지 않는다.

나. 환경기능을 높여 효과를 추구한다.

다. 환경과의 조화를 꾀한다.

라. 자극적 형태나 색채를 써서라도 이미지를 부각시킨다.

53. 사인의 안내기능 중 공간의 인식을 도와주는 정보에 해당하지 않는 것은?

가. 안내사인     나. 유도사인     다. 기명사인     라. 해설사인

54. 점멸효과의 연출이나 반사에 의한 네가타입의 표시 등에 의해 보는 이에게     즐거움과 재미를 주어 효과를 높일 수 있는 사인표시 방법은?

가. 입체판형 효과                나. 돌출입체형 문자 효과

다. 조명에 의한 점멸 효과        라. 컴퓨터에 의한 전달 문자 효과

55. 옥외광고물의 도시미의 시각적 요소로서 환경적인 측면으로 볼 때 검토     되어야 할 기능으로 잘못된 것은?

가. 매체 혼합기능                나. 커뮤케이션 기능

다. 랜드마크적 기능              라. 도시미관 조성 기능

56. 광고물과 경관의 관계를 설명한 것중 적절하지 못한 것은?

가. 옥외광고물은 도시의 역사와 함께 존재하며 전승된 문화로써 그           가치를 찾을 수 있다.

나. 구조물로서의 광고물의 가치는 도시 발전과는 별도로 독립성을 갖고          성장했다.

다. 건축물로 조화된 각종 소재 공간속에 근대 이미지를 표상하는 광고          물이 개발되었다.

라. 광고물은 다양한 소재로 구성된 구조물로 하나의 문화로 인지되어 왔다.

57. 도시환경 이미지를 형성하는 요소라고 볼 수 없는 것은?

가. 인구밀도                      나. 가로의 폭

다. 공원 녹지의 면적              라. 옥외광고물의 색채 및 형태

58. 개성있고 양호한 광고경관을 유도하는 옥외광고 정책으로 가장 적절한     것은?

가. 옥외광고물의 공동화를 추진한다.

나. 옥외광고물의 크기, 수량, 위치 등의 규제를 완화

다. 옥외광고물의 소재에 대한 규제를 완화시킨다.

라. 옥외광고물의 설치를 금지하는 지역을 확대시킨다.

59. 옥외광고와 환경과의 관계를 나타낸 것 중 가장 적절한 것은?

가. 광고가 눈에 잘 띄도록 하기 위해 크기를 최대한 크게 한다.

나. 눈에 잘 띄게 하기 위해 네온가스나 알곤가스를 많이 사용한다.

다. 경관적 조화라는 인식보다 자기 광고만 눈에 잘 띄게 하면 된다는 생각          을 갖는다.

라. 시각적 환경오염이 되지 않도록 주변 광고물과 조화를 이룬다.

60. 도시환경을 고려하여 옥외광고물을 계획할 때 고려해야 할 기본적인 태도는?

가. 개혁과 보완                      나. 순응과 개선

다. 창조와 개선                      라. 창조와 혁신

【4과목 : 옥외광고물의 설계 및 시공】

61. 다음 중 역학에서 힘을 표현하는 방식이 옳은 것은?

가. 힘의 방향을 화살표로, 힘의 크기를 화살표의 굵기로 나타낸다.

나. 힘의 방향을 화살표로, 힘의 크기를 화살표의 길이로 나타낸다.

다. 힘의 방향을 방위표로, 힘의 크기를 화살표의 굵기로 나타낸다.

라. 힘의 방향을 방위표로, 힘의 크기를 화살표의 길이로 나타낸다.

62. 모멘트 M에 관한 기술 중 올바른 것을 모두 나열한 것은?

1. 어느 한 점을 회전시키는 힘을 모멘트라 한다.

2. 모멘트의 크기 = 힘×거리

3. 반드시 힘이 작용해야만 모멘트가 발생한다.

4. 방향성이 없다

가. 1       나. 1, 2       다. 1, 2, 3       라. 1, 2, 3, 4

63. 와이어를 사용하여 옥외 광고물을 매달았을 때 와이어가 팽팽할 때와 느슨     할 때가 있다. 이 때 작용하는 각각의 힘은?

가. 팽팽할 때 - 인장력, 느슨할 때 - 압축력

나. 팽팽할 때 - 인장력, 느슨할 때 - 인장력

다. 팽팽할 때 - 압축력, 느슨할 때 - 압축력

라. 팽팽할 때 - 압축력, 느슨할 때 - 인장력

64. 옥외광고물에 작용하는 외력 중 가장 중요하게 고려되어야 하는 하중은?

가. 적설하중     나. 지진하중     다. 적재하중     라. 풍하중

65. 옥외광고물에 전도(Overturning)가 발생할 경우 기초에 생기는 응력      현상은?

가. 압축력만 작용한다.

나. 인장력만 작용한다.

다. 인장력과 압축력이 동시에 발생한다.

라. 인장력과 압축력이 발생하지 않는다.

66. 일반적으로 콘크리트 강도는 타설 후 몇 일의 강도를 말하는가?

가. 7일 (1주 강도)              나. 14일 (2주 강도)

다. 21일 (3주 강도)             라. 28일 (4주 강도)

67. 옥외광고물에 작용하는 풍압력에 영향을 주는 것 중 관계가 가장 큰 것은?

가. 광고물의 설치방법           나. 광고물의 하중

다. 광고물의 형태와 표면적      라. 광고물의 재료

68. 콘크리트 타설시에 작업을 해야 하는 앵커볼트는?

가. 벽관통 앵커볼트             나. 후타 앵커볼트

다. 철심용접 앵커볼트           라. 매립 앵커볼트

69. 그림과 같은 조건에서 보 단부에서 동일한 처짐이 되기 위한 하중 P1,     P2값의 비로 옳은 것은? (단, E, I는 일정하다)

가. P1 : P2 = 2 : 1            나. P1 : P2 = 4 : 1

다. P1 : P2 = 6 : 1            라. P1 : P2 = 8 : 1

70. 광고판 설계시 앵커볼트에 작용하는 인장력은 [eqn: T``=``{P×A×ℓ} over b]이다.      이때 b는 무엇을 나타내는가?

가. 풍압력

나. 앵커볼트간의 거리

다. 광고판 중심에서 벽면까지의 거리

라. 앵커 1개가 부담하는 광고판의 폭

71. 철근과 콘크리트의 부착력을 증대시키기 위한 방법 중 가장 적절하지      않은 것은?

가. 고강도 철근을 사용한다.

나. 원형철근 대신 이형철근을 사용한다.

다. 직경이 작은 철근을 사용한다.

라. 고강도 콘크리트를 사용한다.

72. 지름 16 mm인 이형철근을 200 mm 간격으로 배근하는 것을 올바로     표시한 것은?

가. D16@200   나. @200D16   다. ø16@200   라. ø200D16

73. 철골구조에서 고력볼트 접합에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 볼트와 평행 및 수직방향의 강성이 높아 변형이 크다.

나. 피로강도가 높다.

다. 고력볼트에 전단 또는 지압응력이 생긴다.

라. 판재에는 녹의 방지와 접합을 위해 질이 좋은 방청유를 발라준다.

74. 고속도로변 광고물 설치계획에 대한 유의사항이 아닌 것은?

가. 광고물 설치는 가능한 남향으로 한다.

나. 시선을 오래 모을 수 있는 장소를 택한다.

다. 전천후에 견딜 수 있는 재료를 선택한다.

라. 경관을 저해하는 내용의 광고는 지양한다.

75. 벽면 부착 광고물의 앵커볼트 설치시 주의사항이 아닌 것은?

가. 앵커와 앵커간의 거리는 돌출간판일 경우 100 mm 이상으로 한다.

나. 앵커볼트의 직경과 굴착구멍과의 안전비율을 지켜야 한다.

다. 앵커볼트의 매입길이 산정시 벽면 마감재의 두께를 포함시킨다.

라. 합성수지 앵커는 외기온도가 합성수지의 경화온도 이상일 때에만          사용한다.

76. 일반적으로 옥외광고물에 가장 적합한 구조는?

가. 라멘구조     나. 트러스구조     다. 벽식구조     라. 조적구조

77. 광고판 설치시 구조적으로 가장 안전한 앵커 포인트는?

가. 기둥         나. 벽체          다. 슬래브        라. 파라펫트

78. 말뚝기초의 경우 축력에 비해 모멘트가 크면 말뚝에 인발력이 발생할      수 있다. “말뚝은 (    )에는 효과가 있지만 (    )에는 효과가 적다.”     (  )안에 들어갈 내용이 순서대로 알맞은 것은?

가. 휨력, 압축력                   나. 지진력, 전단력

다. 압축력, 인발력                 라. 지진력, 인발력

79. 구조물에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 1면만을 고정시킨 보는 캔틸레버 구조이다.

나. 부재의 절점이 전부 강접합인 골조를 아취라고 한다.

다. 트러스의 절점은 전부 회전절점(pin)이다.

라. 핀과 강접합을 혼용한 골조를 합성라멘이라 한다.

80. 콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 슬럼프 값은 작업성과 밀접한 관계가 있다.

나. 콘크리트 배합에서 물의 양은 강도에 큰 영향을 준다.

다. 콘크리트는 물로 반죽한 후 가급적 빨리 사용하는 것이 바람직하다.

라. 콘크리트는 특성이 산성인 재료이다.