2005년 제2회 국가공인 옥외광고사 필기시험 문제지

자격종목	옥외광고사 2급	시험시간	2시간	문제형별	A형	수검번호		성 명

A-

【1과목 : 관계법규】

1. 옥외광고업 정의에 대한 다음 설명 중 가장 올바른 것은?

가. 광고물이나 게시시설을 제작･표시･설치하는 영업을 말한다.

나. 옥외광고를 대행하는 영업을 말한다.

다. 광고물이나 게시시설을 제작･표시･설치하거나 옥외광고를 대행하는 영업을 말한다.

라. 광고물이나 게시시설을 제작･표시･설치하거나 옥외광고 또는 안전도검사를 대행          하는 영업을 말한다.

2. 임차건물에서 영업하고 있는 자가 옥외광고물등의 표시신고와 관련하여 반드시 첨부하    여야 하는 것은?

가. 광고물등을 표시하고자 하는 장소의 주변을 알 수 있는 원색사진

나. 광고물등의 형상･규격･재료･구조･의장 등에 관한 설명서

다. 광고물관리심의위원회의 심의대상 광고물등의 심의 관련서류와 광고물등의 표시에          따른 건물의 구조안전확인 서류

라. 당해 건물 소유자 또는 관리자의 승낙을 받았음을 증명할 수 있는 서류

3. 옥외광고물등의 변경허가 또는 변경신고 사항에 관한 다음 설명 중 가장 올바른 것은?

가. 광고물등의 규격･광고내용･위치 또는 장소를 변경하는 경우

나. 광고물등의 규격･광고내용･사용자재･위치 또는 장소(같은 건물에서의 위치 또는          장소 말한다)를 변경하는 경우

다. 광고물등의 규격･광고내용･사용자재･위치 또는 장소를 변경하는 경우

라. 광고물등의 규격･광고내용･위치 또는 장소(같은 건물에서의 위치 또는 장소를 말          한다)를 변경하는 경우

4. 다음의 광고물등중 일반적으로 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의하여 지정된 아파트    지구에는 표시할 수 없는 것은?

가. 지정벽보판이용 벽보

나. 시계탑이용 광고물

다. 교통시설이용 광고물

라. 건설교통부장관이 승인한 철도의 주요경계시설의 가림간판

5. 광고물등의 일반적인 표시방법에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. 상품･업소 등을 상징하는 도형 등으로 표시할 수 있다.

나. 지면이나 건물 기타 공작물등에 고정되지 아니하고 이동이 가능하게 표시하여서는          아니한다.

다. 미관풍치와 안전에 지장이 없는 범위안에서 장방형･정방형･타원형 기타 모형 등          으로 변형하여 표시할 수도 있다.

라. 1개업소에서 표시할 수 있는 간판의 총수량은 원칙적으로 4개이내로 한다.

6. 다음은 옥외광고업자 A, B, C 및 D가 돌출간판의 표시방법에 관하여 설명한 것이다.

이 중 잘못된 설명은?

가. A : 건물벽면 보호를 위하여 반드시 벽면에 고정시킨 지주를 세워 표시하여야 한다.

나. B : 벽면과 간판간에 간격을 둘 필요가 있는 경우에 그 간격은 30센티미터이내

이어야 한다.

다. C : 원칙적으로 세로의 길이는 20미터(상업지역은 30미터)이내이어야 하고, 간판의          두께는 50센티미터이내이어야 한다.

라. D : 건물의 전면폭이 10미터이하인 건물에는 1줄로, 10미터를 초과할 경우에는

10미터 초과시마다 1줄씩을 추가하여 표시할 수 있다.

7. 옥상간판의 표시방법에 관한 다음 설명 중 올바른 것은? (단,“자기의 건물”이란 자기가    당해 건물 연면적의 2분의 1이상을 사용하는 경우를 말한다.

가. 상업지역과 공업지역안에서는 간판간의 수평거리가 30미터 내지 50미터이상으로서          당해 시･도조례가 정하는 거리를 유지하도록 하여야 한다.

나. 건축법 18조의 규정에 의한 사용승인을 얻지 아니한 건물에는 게시시설은 가능하나,          간판을 표시하여서는 아니된다.

다. 자기의 건물에 당해 건물명이나 그의 성명･주소･전화번호･상호 또는 이를 상징하는          등을 표시하는 경우에는 간판간의 수평거리 제한규정을 적용받지 아니한다.

라. 옥상바닥의 끝부분으로부터 안쪽에 표시하되, 그 끝부분에서 30센티미터 이상의          거리를 두어야 한다.

8. 다음 중 교통시설이용 광고물의 표시방법에서 시설내부에서는 그 시설의 관리청이 따로    정하는 바에 의하도록 한 경우가 아닌 것은?

가. 고속국도         나. 지하도         다. 철도역         라. 지하철

9. 전기를 이용하는 광고물의 표시방법에 관한 다음 설명 중 올바른 설명은?

가. 시설보호지구와 인접된 지역에는 경우에 따라 네온류 사용을 제한할 수 있다.

나. 국가 또는 지방자치단체가 의뢰하는 공공목적을 위한 전자식 전광판 광고내용의          표출비율은 시･도조례가 정하는 바에 의한다.

다. 의료기관 또는 약국 표시 광고물이라 하더라도 전용주거지역에는 네온류를 사용          할 수 없다.

라. 빛이 점멸하거나 화면이 변화하는 광고물을 자유로이 표시할 수 있다.

10. 다음 중 광고내용 표시를 직접 금지하고 있지 아니한 것은?

가. 범죄행위를 정당화하거나 잔인하게 표현하는 것

나. 사생활 보호를 저해할 우려가 있는 것

다. 내국인용 카지노･복권등의 광고물 중 사행심을 불러 일으키는 것

라. 음란 또는 퇴폐적 내용등으로 미풍양속을 해칠 우려가 있는 것

11. 옥외광고물등에 대한 허가 또는 신고에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. 애드벌룬은 모두가 허가대상 광고물이다.

나. 지주이용간판이라 하여 모두가 허가대상 광고물은 아니다.

다. 공공시설이용 광고물이라 하여 모두가 허가대상 광고물은 아니다.

라. 교통수단이용 광고물이라 하여 모두가 허가대상 광고물은 아니다.

12. 다음 중 안전도검사를 받아야 하는 경우가 아닌 것은?

가. 시장･군수 또는 구청장이 공중에 대한 위해를 방지하기 위하여 특히 필요하다고          인정하여 광고물관리심의위원회의 심의를 거쳐 결정한 경우

나. 허가 또는 신고사항 중 광고물등의 규격･광고내용･사용자재･위치 또는 장소를 변경          한 경우

다. 허가받거나 신고한 표시기간을 연장받고자 하는 경우

라. 광고물등을 최초로 표시한 경우

13. 광고물등의 안전도검사와 관련한 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. 안전도검사의 업무를 한국옥외광고협회도 위탁받을 수 있다.

나. 광고물의 게시시설도 경우에 따라 안전도검사를 받아야 한다.

다. 옥상에 고정하여 설치하는 애드벌룬도 경우에 따라 안전도검사를 받아야 한다.

라. 옥외광고사 자격을 취득한 자의 단체 또는 비영리법인은 안전도검사를 위탁받을          수 없다.

14. 시장･군수 또는 구청장이 제거된 광고물등의 보관･처리 및 반환에 관하여 다음 설명      중 잘못된 것은?

가. 당해 광고물등을 매각하는 때에는 지방 재정법이 정하는 바에 의하여 반드시 경쟁          입찰로 하여야 한다.

나. 일정기간이 경과하여도 그 광고물등을 반환받을 관리자등을 알 수없거나 반환요구          가 없는 때에 그 광고물등은 당해 시･군･자치구에 귀속한다.

다. 광고물등이 훼손 또는 파손되거나 광고물등을 반환할 경우 계속하여 불법으로 표시          될 경우가 있는 때에는 그 광고물등을 매각하여 매각 대금을 보관할 수 있다.

라. 벽보･전단･현수막 등 재활용할 수 없거나 보관하기 곤란한 광고물등은 이를 즉시          폐기할 수 있다.

15. 다음 중 시장･군수 또는 구청장이 실시하는 교육을 받아야 하는 경우가 아닌 것은?

가. 신규로 옥외광고업에 종사하고자 하는 자

나. 신고를 하지 아니하고 옥외광고업을 영위하고 있는 자

다. 옥외광고물 등 관리법에 의하여 행정처분을 받은 옥외광고업자

라. 옥외광고물 등 관리법령의 제정 또는 개정으로 시장･군수 또는 구청장이 보수교육          을 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우의 옥외광고업 종사자

16. 다음 중 광고물등의 표시허가 취소할 수 있는 사유에 해당되지 아니한 것은?

가. 허위 기타 부정한 방법으로 허가를 받은 때

나. 광고물등의 표시방법 규정에 위반한 때

다. 옥외광고물 등 관리법에 의한 명령에 위반한 때

라. 과태료를 납부하지 아니한 때

17. 다음 중 시･군 또는 자치구의 조례가 정하는 바에 의하여 수수료를 납부하여야 하는      경우가 아닌 것은?

가. 광고물등의 허가신청 또는 신고시          나. 옥외광고업 신고시

다. 옥외광고업 휴･폐업시                     라. 안전도검사 신청시

18. 다음 중 벌칙이 다른 하나에 해당하는 것은?

가. 신고를 하지 아니하고 광고물등을 표시한 자

나. 광고물등의 제한 또는 금지규정에 위반하여 광고물등을 표시한 자

다. 금지광고물등을 표시한 자

라. 옥외광고업 신고를 하지 아니하고 옥외광고업을 한 자

19. 다음 중 3백만원 이하의 과태료 부과대상에 해당되는 경우는?

가. 신고를 하지 아니하고 가로형 간판을 표시한 자

나. 신고를 하지 아니하고 현수막을 표시한 자

다. 신고를 하지 아니하고 창문이용광고물을 표시한 자

라. 신고를 하지 아니하고 교통수단이용광고물을 표시한 자

20. 다음의 이행강제금 부과에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 건축법 제83조의 규정에 의한 이행강제금의 부과로 그 이행을 강제할 수 있는 경우          에는 이행강제금을 부과･징수할 수 없다.

나. 1년에 2회이내의 범위안에서 부과･징수할 수 있다.

다. 처분권자는 명령을 받은 자가 이를 이행하는 경우에는 새로운 이행강제금의 부과          를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 이의 징수를 면제한다.

라. 처분권자는 이행강제금을 부과하는 경우에는 이행강제금의 금액･부과 사유･납부기한          및 수납기관, 이의 제기방법 및 이의제기기간 등을 명시한 문서로써 행하여야 한다.

【2과목 : 광고디자인】

21. 디자인의 조건 중‘심미성’에 대한 설명이 잘못된 것은?

가. 심미성은 개인에 따라 다르므로 합목적성에 비해 주관적이다.

나. 디자인의 아름다움이란 대중이 공감하는 미의식에 적합하도록 하는 것이다.

다. 디자인에서 미의 표현은 순수미술과 같이 작가의 주관성이 상당히 요구된다.

라. 시대성, 국제성, 사회성, 개인성 등이 복합된 것 중 공통점을 찾는 것이다.

22. 옥외광고의 장점에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 노출효과와 주목률이 높다.

나. 장기간 같은 메시지로 소구가 가능하다.

다. 지역 밀집형 광고로 특정지역 공략이 가능하다.

라. 광고 효과 측정이 가능하다.

23. 디자인 원리(Design Principle)에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 비례(proportion)는 스케일과 밀접한 관련이 있으며 이들은 모두 상대적인 크기와          양의 개념을 표현한다.

나. 균형(balance)은 시각적이거나 개념적 평형상태에 이르게 하는 힘의 분산을 말한다.

다. 변화(variety)란 여러 요소나 패턴들의 규칙적이거나 반복적인 질서의 흐름을 말한다.

라. 통일(unity)은 상호 연관된 부분들의 통합으로 하나의 완결된 상태, 즉 전체적 의미가          통하는 것을 말한다.

24. 옥외광고물의 크기를 정할 때 고려할 사항과 거리가 가장 먼 내용은?

가. 광고물에 기대하는 소구내용과 그것을 보는 것과의 관계

나. 장소와 형태와 보는 거리와 환경과의 관계

다. 광고대상과 계절성 및 기후의 관계

라. 광고물과 보는 사람과의 위치관계

25. 현실적 형태(real form)란?

가. 이념적 형태를 말한다.

나. 기하학적인 도형을 말한다.

다. 이미지 형태를 말한다.

라. 자연물같이 우리가 직접 지각하여 얻는 것이다.

26. 유니버설 디자인(universal design)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 체력, 연령, 성별, 장애정도 등에 상관없이 누구나 사용할 수 있는 제품이나 환경을          디자인하는 것이다.

나. 노인, 어린이, 임산부, 환자 또는 글을 모르는 외국인 등도 포함된다.

다. 프랑크 로이드 라이트에 의해 개발된 유기적 디자인 개념에서 시작되었다.

라. 시각장애자를 위한 점자블럭, 점자타일, 점자표시판, 점자안내판 등 시력무장애인          도 읽을 수 있는 사인과 병행되도록 한다.

27. 시각적으로나 촉각적으로 느낄 수 있는 물체 표면의 결은?

가. 통각            나. 형태             다. 경도             라. 질감

28. 주체의 의미를 효과적으로 전달하기 위하여 강한 개성과 이미지를 지닌 문자의 덩어리는?

가. 로고타입        나. 타이포그래피        다. 레터링        라. 픽토그램

29. 다음 중 현수막 인쇄에 적합한 방법은?

가. 활판인쇄         나. 요판인쇄         다. 평판인쇄        라. 공판인쇄

30. 큰 면적의 색이 적은 면적의 색견본을 보는 것보다 화려하게 보이는 것을 어떤 효과라     하는가?

가. 매스효과         나. 착시효과         다. 잔상효과        라. 대비효과

31. 형의 지각에 관한 설명 중 옳은 것은?

가. 상하로 접해있는 두 개의 크기가 같은 원을 같은 크기로 보기 위해서는 상부에 위치          한 원의 크기가 커야 한다.

나. 면보다 선이 형의 지각이 쉽다.

다. 밀폐된 형태보다 개방된 형태가 형의 지각이 쉽다.

라. 같은 길이의 수평선과 수직선은 수직선이 더 길어 보인다.

32. 다음 중 포스터의 분류기준이 다른 것은?

가. 관광 포스터                              나. 문화 행사 포스터

다. 옥외 포스터                              라. 공공 캠페인 포스터

33. 바람직한 광고의 표현과 가장 거리가 먼 것은?

가. 소비자의 욕망을 창출해 낼 수 있어야 한다.

나. 소비자가 이미지를 소유하고 그 가치를 갖도록 한다.

다. 소비자의 고정관념에 맞추어 쉽게 이해되도록 한다.

라. 동시대의 표현 수법에 의해 새로운 욕망을 갖도록 한다.

34. 다음 그림에서 하얀색 정삼각형이 선명하게 보인다. 이와 같은 현상을 무엇이라 하는가?

가. 객관적 윤곽                                나. 추상적 윤곽

다. 사실적 윤곽                                라. 주관적 윤곽

35. 주로 고속도로 주변에 설치하는 옥외광고판을 의미하는 것은?

가. 사인 보드(sign board)          나. 로드 사인(road sign)

다. 레지빌리티(legibility)           라. 슈퍼그래픽(supergraphic)

36. 색채의 주목성에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 반사율이 높은 형광색은 주목성이 크다.

나. 고명도, 고채도의 색과 한색이 주목성이 크다.

다. 보라색보다 주황색이 주목성이 크다.

라. 주목성은 색상대비와 관련성이 깊다.

37. 다음 중 가독성에 직접적인 영향을 주는 요소와 비교적 거리가 가장 먼 것은?

가. 서체와 문자의 조립 / 레이아웃

나. 독자의 조건 / 연령, 조명, 읽는 시간

다. 광고판의 조건 / 사용재료 및 제작방식

라. 계절성 / 봄, 여름, 가을, 겨울

38. 다음‘대한민국’의 글씨체는?

대한민국

가. 돋움체          나. 명조체          다. 궁서체           라. 신명조체

39. 디자인의 원리 중 주로 리듬감을 주는 요인은?

가. 대칭, 비대칭      나. 주도, 중속      다. 유사, 대비      라. 점이, 반복

40. 시각 전달 디자인(visual communication design)의 영역에 속하지 않는 것은?

가. 문자디자인(lettering)               나. 환경디자인(environmental design)

다. 일러스트레이션(illustration)         라. 포장디자인(package design)

【3과목 : 광고경관】

41. 옥외광고기획을 크게 4단계로 나눈 것이다. 가장 적절한 것은?

가. 옥외광고 기본전략→상황분석→옥외광고 크리에이티브전략→옥외광고 매체전략

나. 상황분석→옥외광고 크리에이티브전략→옥외광고 매체전략→옥외광고 기본전략

다. 상황분석→옥외광고 기본전략→옥외광고 크리에이티브전략→옥외광고 매체전략

라. 옥외광고 크리에이티브전략→옥외광고 기본전략→옥외광고 매체전략→상황분석

42. 옥외광고에 노출될 수 있는 수용자(audience)라고 할 수없는 것은?

가. 버스를 이용하는 사람

나. TV를 시청하고 있는 시청자

다. 지하철을 이용하여 출퇴근하는 회사원

라. 고속도로를 이용하는 자가 운전자

43. 옥외광고 관련용어에 대한 설명이다. 바르게 연결된 것은?

가. 도달률(Reach)-주어진 기간동안 광고 메시지에 노출된 특정 인구 통계적 집단의          백분율이다.

나. 쇼잉(showing)-주어진 기간동안 광고메시지에 도달된 사람들의 평균횟수를 의미          한다.

다. CPP(Cost Per Point)-광고노출 단위로서, 1개월에 걸쳐서 특정 시장내의 모든          인구에 노출되는데 필요한 옥외포스터의 수를 나타낸다.

라. 서큘레이션(Circulation)-일정시간동안 교통수단 안에서 광고메시지에 노출될 잠재          성을 가진 18세이상의 사람 수를 말한다.

44. 경관 개념에 맞지 않은 것은?

가. 전원 경관                                나. 문화 경관

다. 경제 경관                                라. 가로 경관

45. 도시환경을 고려하여 옥외광고물을 계획할 때 고려해야 할 가장 기본적인 태도는?

가. 창조와 혁신

나. 개혁과 보완

다. 순응과 개선

라. 창조와 개선

46. 옥외광고물 등 관리법에 명시된 옥외광고물에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 지하철 역구내 등 공중의 왕래가 많은 지역에 설치되는 실사출력 광고물

나. 건물 옥상 등 공중의 시선 유도가 원활한 곳에 설치하는 대형 전광판

다. 상업성을 목적으로하는 모든 상업적 간판의 총칭

라. 상시 또는 일정기간 계속하여 공중에게 표시되어 자유로이 통행할 수 있는 장소에서          볼 수 있는 것

47. 도시환경의 정체성을 표현하는 파사드와 사인과의 관계 개선방안에 속하는 것은?

가. 사인은 파사드와 별개로 사인 자체가 건물의 이미지를 나타낼 수 있는 다양한 파          사드로 인식되어야 한다.

나. 가로변 건물의 파사드와 사인은 그 구성요소를 배경과 도형의 관계로 구분지어           파악되어야 할 필요가 있다.

다. 건축물의 파사드는 상업적인 목표를 위해 사인성을 부여하여야 하며 대형화 및           개성화되어야 한다.

라. 사인의 부착위치는 건물별로 유형화 되어 파사드를 유도하는 시각물이 되어야 한다.

48. 명물거리를 조성하는데 광고와 관련하여 피해야 할 사항은?

가. 보도 및 도로를 고급 자연소재를 사용한다.

나. 광고는 가급적 다양한 색채를 사용한다.

다. 큰 광고를 만들기보다는 작고 조화되는 것을 만든다.

라. 가로수를 심어 아늑함을 준다.

49. 공연 등 임시행사 광고물의 문제점으로 틀린 것은?

가. 영화포스터는 건물과는 어울리지 않는다.

나. 별도의 심의 기준이 부족해 불법이 많다.

다. 형광색 위주의 색으로 피로감을 준다.

라. 크기가 작아 다소 안전하다.

50. 옥외광고에서 질서를 부여하기 위한 가장 효과적인 수단은?

가. 재료의 질서      나. 색채의 질서      다. 형태의 질서      라. 위치의 질서

51. 도시건축물과 사인과의 조화를 높이기 위한 방안으로 가장 적당한 것은?

가. 건축물 설계시보다 건물완공 후 사인설치 공간을 계획한다.

나. 건축물 설계시 입주점포의 사인계획을 우선 고려한다.

다. 건축물 설계단계에서 사인크기 등 위치의 통일감을 고려한다.

라. 건축물 설계시 사인공간을 만들되 어떤 사인을 부착할 것인지 고려하지 않아도           된다.

52. 쾌적한 도시경관조성을 위하여 옥외광고물을 계획할 때 고려해야 할 사항 중 잘못된      것은?

가. 색채의 효과를 높이기 위해 색채의 제한은 피하는 것이 좋다.

나. 복잡하고 다양한 형태, 크기, 색채 등을 피하는 것이 좋다.

다. 통일된 형태, 색채를 사용하여 조화를 이루도록 한다.

라. 개성있는 도시경관을 조성할 수 있도록 계획하는 것이 좋다.

53. 도시공간에서 보다 좋은 환경조성 및 도시디자인을 하는데 가장 중요하다고 생각되는 것은?

가. 지역의 문화, 사회, 역사에 맞는 환경조성을 한다.

나. 시각적인 효과를 최대한 고려하여 미적인 효과를 고려한다.

다. 시공기술자, 안정성을 고려한다.

라. 도시나 지역의 토지에 맞는 소재를 고려한다.

54. 옥외광고 매체가 도시미의 시각적 요소로서 형태적 측면의 기능이라고 볼 수 없는 것은?

가. 커뮤니케이션 기능                         나. 랜드마크적 기능

다. 도시미관 조성기능                         라. 판매촉진 기능

55. 옥외광고물의 위치선정에 있어서 가장 중요한 요인은?

가. 일반공중의 옥외광고물 접근거리            나. 통행의 속도

다. 인접 옥외광고물과의 관계                  라. 수용자의 통행량

56. 옥외광고매체의 시각적 요소로서의 기능을 설명한 것이다. 어떤 기능을 설명한 것인가?

[광고면의 시각적 인상(image design)을 확실하게 정비해 놓은 후 내용으로 유도하는      기술적인 디자인이 필요하다. 내용이 아무리 충실하더라도 기억될 수 있는 상징성이 없      다면 광고물로서 기능을 발휘할 수 없다.]

가. 랜드마크적 기능                           나. 도시미관 조성기능

다. 커뮤니케이션 기능                         라. 상징적 인상기능

57. 경관과 광고물크기의 관계에 대한 설명이다. 가장 알맞은 설명은?

가. 우리나라에서는 광고물의 크기를 법적으로 제한하지는 않는다.

나. 상점주의 경제적 상황에 따라 크기는 결정된다.

다. 광고물 크기와 보는 사람과의 위치관계는 문자의 가독성과 연결된다.

라. 광고물은 가급적 크게하는 것이 도시경관에 좋다.

58. 광고물은 도시의 기능별이나 지구, 지역 실정에 맞게 계획되고 제작 설치되어야 한다.     도시의 특성이나 이미지에 부합하는 바람직한 옥외광고물 계획이라고 볼 수 없는 것은?

가. 쇼핑지구 - 소구내용, 가시거리 등은 고려하지 않아도 된다.

나. 오피스지구 - 기품있고 고급스런 신뢰와 믿음을 줄 수 있는 방향으로 기획한다.

다. 레지지구 - 이용자들의 심리적, 정서적 안정과 변환을 기하는 방향으로 기획한다.

라. 터미널, 공항, 항만, 역 지구 - 안내기능, 안전기능, 유도기능을 고려하여 기획한다.

59. 게슈탈트 심리학에 의한 바탕(Ground)에 따라 그림(Figure)으로 되기 쉬운 조건이라     할 수 없는 것은?

가. 시야의 중앙을 차지하고 있는 것이 도형이 되기 쉽다.

나. 작은 것이 큰 것보다 도형화에 불리하다.

다. 색의 경우, 명도의 차이가 클수록 도형이 되기 쉽다.

라. 과거에 있어 도형으로서 체험한 것이 도형이 되기 쉽다.

60. 야립 광고물 설치 계획시 고려하지 않아도 되는 것은?

가. 색채와 배색의 조화

나. 문자체의 형태와 비례

다. 고속도로 주변 환경과의 조화

라. 지역주민의 의견

【4과목 : 옥외광고물의 설계 및 시공】

61. 역학에서 힘을 다루는 방법 중 올바른 것은?

가. 힘을 합성하거나 분해할 수 있다.

나. 힘을 합성만 할 수 있다.

다. 힘을 분해만 할 수 있다.

라. 힘을 합성하거나 분해를 할 수 없다.

62. 철근과 콘크리트의 부착응력을 중대시키기 위한 방법으로 부적합한 것은?

가. 고강도 철근을 사용한다.

나. 원형철근 대신 이형철근을 사용한다.

다. 직경이 작은 철근을 사용한다.

라. 철근의 피복두께를 크게 한다.

63. 경화된 콘크리트의 강도를 추정하기 위한 비파괴시험법은?

가. 슈미트 해머법                              나. 압축강도 시험법

다. 전기저항법                                 라. 리몰딩 시험

64. 옥외광고물 설치 위치에 대한 사전에 검토되어야 할 사항 중 관계가 가장 먼 것은?

가. 충분한 강도를 가진 앵커포인트(Anchor Point)가 있는가?

나. 건물에 광고물을 설치할 여유가 있는가?

다. 방수나 설비 등에 영향은 없는가?

라. 광고물의 형태와 크기는 적당한가?

65. 옥외광고물에 작용하는 풍압력에 영향을 주는 것 중 관계가 가장 큰 것은?

가. 광고물의 내용                              나. 광고물의 하중

다. 광고물의 형태나 수압면적                   라. 광고물의 설치방법

66. 치수 표시기호 중“R"은 무엇을 의미하는 것인가?

가. 지름 표시기호                              나. 곡률 표시기호

다. 반지름 표시기호                            라. 원둘레 표시기호

67. 다음 중 단위의 연결이 틀린 것은?

가. 힘-tf      나. 응력-tf/㎠      다. 모멘트-tf･m      라. 탄성계수-tf/㎝

68. 힘과 모멘트의 평형조건만으로 반력과 부재력을 구할 수 있는 구조물은?

가. 불안정 정정구조                            나. 불안정 부정정구조

다. 안정 정정구조                              라. 안정 부정정구조

69. 치수가 20㎝×30㎝인 직사각형 단면에 30tf의 인장력이 작용할 때 이 단면에 생기는     인장력은?

가. 50㎏f/㎠        나. 55㎏f/㎠        다. 60㎏f/㎠        라. 65㎏f/㎠

70. 그림과 같은 보의 단면 계수는?

가. 433.3㎤        나. 556.4㎤        다. 666.6㎤        라. 822.2㎤

71. 다음 용어의 조합 중에서 가장 관련이 적은 것은?

가. 지내력 - 슈미트 해머                    나. 고력볼트 - 토오크 렌치

다. 용접 - 언더컷                           라. 바 벤더 - 철근공사

72. 접합되는 판 사이에 생기는 마찰력에 의하여 힘을 전달하는 접합방법은?

가. 보통볼트                                 나. 용접

다. 고력볼트                                 라. 리벳

73. 밀실한 모래층(지내력 40 tf/㎡)에 기초의 부담하중이 80tf일 때 침하되지 않기 위한     기초판의 크기로 가장 적당한 것은?

가. 2.00m × 2.00m                         나. 1.50m × 1.50m

다. 1.20m × 1.20m                         라. 1.00m × 1.00m

74. 철골구조물의 가공순서로서 맞는 것은?

가. 원척도-본뜨기-금매김-절단-구멍뚫기-가조립-리벳치기-검사-운반

나. 원척도-금매김-본뜨기-구멍뚫기-절단-가조립-리벳치기-검사-운반

다. 원척도-본뜨기-구멍뚫기-금매김-절단-가조립-리벳치기-검사-운반

라. 원척도-가조립-구멍뚫기-절단-금매김-본뜨기-리벳치기-검사-운반

75. 다음 접착제 중 합성수지계에 속하지 않는 것은?

가. 애폭시(epoxy) 접착제                     나. 멜라민 접착제

다. 아크릴 접착제                             라. 카세인(casein) 접착제

76. 콘크리트의 강도란 일반적으로 어느 것을 말하는가?

가. 인장 강도                                 나. 압축 강도

다. 전단 강도                                 라. 비틀림 강도

77. 중량이 1g인 재료의 온도를 1℃높이는데 필요한 열량(cal/g℃)을 나타내는 용어는?

가. 열전도         나. 열관류         다. 비열         라. 열용량

78. 전선의 저항에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 전선의 저항의 단위는 와트[w]이다.

나. 전선의 길이가 길어질수록 전선의 저항은 커 진다.

다. 전선의 단면적이 커질수록 전선의 저항은 작아진다.

라. 전선의 저항은 온도에 따라 변화된다.

79. 다음 중 교류를 사용하는 전동기는 무엇인가?

가. 분권 전동기                                 나. 직권 전동기

다. 복권 전동기                                 라. 유도 전동기

80. 전류가 저항을 통과할 때마다 전류를 흐르게 하는 힘이 낮아지는 현상을 무엇이라고      하는가?

가. 전류 강하                                   나. 전력 강하

다. 저항 강하                                   라. 전압 강하