2005년 제1회 국가공인 옥외광고사 필기시험 문제지

자격종목	옥외광고사 2급	시험시간	2시간	문제형별	A형	수검번호		성 명

A-

【1과목 : 관계법규】

1. 옥외광고물등관리법의 목적과 거리가 먼 것은?

가. 미풍양속의 유지           나. 국민의 영리활동의 보호

다. 공중에 대한 위해 방지     라. 쾌적한 생활환경의 조성

2. 허가 또는 신고와 관련한 설명 중 맞는 것은?

가. 전기를 이용하는 광고물은 모두 허가대상이다.

나. 공연간판은 모두 허가 대상이다.

다. 애드벌룬은 모두 허가 대상이다.

라. 지주이용간판은 모두 허가 대상이다.

3. 이미 허가를 받아 표시된 광고물등의 광고 내용만을 변경하고자 하는     경우, 첨부하여야 할 서류로 올바른 것은?

가. 건물의 구조 안전을 확인할 수 있는 서류

나. 변경할 광고내용을 알 수 있는 원색 사진 또는 원색 도안

다. 광고물등의 규격, 재료 등에 관한 설명서 및 설계도서

라. 당해업소의 영업 허가를 받았음을 증명할 수 있는 서류

4. 광고물등의 표시 신고서에 반드시 첨부하여야 하는 것은?

가. 타인이 소유 또는 관리하는 토지나 물건등에 광고물등을 표시하고          자 하는 경우에는 그 소유자 또는 관리자의 승낙을 받았음을 증명          할 수 있는 서류

나. 광고물등을 표시하고자 하는 장소의 주변을 알 수 있는 원색 사진          및 광고물등의 원색 도안

다. 광고물등의 형상, 규격, 재료, 구조, 의장 등에 관한 설명서 및           설계도서

라. 광고물등의 표시위치를 알 수 있는 도면

5. 옥외광고물등관리법의 적용을 받는 광고물등은?

가. 관혼상제 등을 위하여 표시하거나 설치하는 광고물등

나. 시설물의 보호･관리를 위하여 표시하거나 설치하는 광고물등

다. 학교 및 종교시설의 구내에 표시하거나 설치하는 비영리광고물등

라. 공공시설물 이용 광고물

6. 광고물등의 일반적 표시방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 광고물등의 문자는 외국문자로 표시할 경우에 반드시 한글과 병기          하여야 한다.

나. 광고물등은 교통 통행에 지장이 없도록 표시하여야 한다.

다. 1개없소에서 표시할 수 있는 간판의 총 수량은 경우에 따라 3개          내지 4개 이내로 할 수 있다.

라. 지면이나 건물 기타 공작물 등에 고정되지 아니하고 이동이 가능한          간판을 표시하여서는 아니된다.

7. 가로형 간판의 표시방법에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 1개업소에서는 원칙적으로 하나의 간판을 표시하여야 한다.

나. 모든 건물의 측면 또는 후면의 벽면에는 판촉을 이용하는 간판을          표시할 수 있다.

다. 가로크기는 당해 건물의 폭을 초과하여서는 아니된다.

라. 세로크기는 윗층과 아래층의 창문간 벽면의 폭을 초과하여서는          아니된다.

8. 돌출간판의 표시방법과 관련한 설명중 잘못된 것은?

가. 간판의 두께는 50센티미터이내이어야 한다.

나. 간판의 상단은 당해 건물의 벽면 높이를 초과하여서는 아니된다.

다. 세로의 길이는 건물 높이 이내이면 된다.

라. 벽면과 간판간에 간격을 둘 필요가 있는 경우에 그 간격은 30센티           미터이내이어야 한다.

9. 일반주거지역내의 자기 건물의 옥상간판 표시방법에 관한 설명 중 잘못    된 것은?

가. 자기의 상표를 표시할 수 있다.

나. 입체형으로도 표시할 수 있다.

다. 옥상구조물에 도료로 표시할 수 있다.

라. 네온류 또는 전광류를 사용할 수 있다.

10. 옥상간판의 표시방법으로 잘못된 것은?

가. 간판의 높이는 건물높이의 3분의 1을 초과하여서는 아니된다.

나. 간판의 높이는 15미터 이내로 하여야 한다.

다. 간판은 옥상바닥의 끝부분으로부터 안쪽에 표시하여야 한다.

라. 목조 건물이나 가설 건축물에는 설치하거나 표시할 수 없다.

11. 광고물을 표시할 수 있는 공공시설물이 아닌 것은?

가. 전주 및 가로등주          나. 행정기관 청사

다. 지정 벽보판               라. 버스터미널 광장의 시계탑

12. 당해 건물의 부지안이 아닌 지역 또는 장소에서의 지주이용간판 표시     내용으로 옳지 않은 것은?

가. 특정 건물의 위치 안내     나. 특정 업소의 명칭과 위치 안내

다. 특정 영업내용의 안내      라. 특정 장소의 위치 안내

13. 옥외광고물등관리법 시행령에서 광고물등의 표시방법을 시･도조례가     정하는 바에 의하도록 규정하고 있는 광고물등이 아닌 것은?

가. 세로형 간판               나. 벽보 및 전단

다. 교통수단 이용 광고물      라. 공연 간판

14. 네온류를 사용하는 광고물의 표시방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 적색류 네온의 표출 면적은 전체 표시면적의 2분의 1이내이어야          한다.

나. 자기 건물에 자기 광고의 경우에도 전용 주거지역에서는 네온을          사용할 수 없다.

다. 빛의 밝기 및 색깔은 시･도조례가 정하는 바에 의한다.

라. 의료기관이나 약국도 전용 주거지역에서는 네온간판을 사용할 수          없다.

15. 광고물등에 대하여 허가를 받거나 신고를 하지 않고도 표시 또는 설치     할 수 있으나, 광고물등의 표시 설치가 금지 또는 제한되는 지역, 장소     또는 물건에 표시하거나 설치하는 경우에 미리 시･도지사와 협의해야     하는 것은?

가. 국가･지방자치단체, 공공단체가 공공의 목적으로 표시하거나 설치          하는 광고물등.

나. 미관풍치와 미풍양속을 해치지 않는 범위안에서 종교의식을 위하여          표시하거나 설치하는 광고물등

다. 시설물의 보호관리를 위하여 표시하거나 설치하는 광고물등

라. 학교 및 종교시설의 구내에 표시하거나 설치하는 비영리 광고물등

16. 광고물등의 안전도검사를 받아야 할 광고물등과 시기에 관하여 틀린     것은?

가. 광고물등을 최초로 표시한 경우

나. 허가 또는 신고된 광고물등의 규격･위치 또는 장소를 변경한 경우

다. 허가받거나 신고한 표시기간을 연장받고자 하는 경우

라. 건물 4층이상에 입체형가로형 간판을 설치할 경우

17. 광고물관리심의위원회에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 위원회의 구성은 광고물등에 관한 학식과 경험이 풍부한 공무원이          아닌 자만으로 구성한다.

나. 위원의 임기는 2년으로 한다.

다. 위원회는 시･도 단위와 시･군･자치구 단위로 구성한다.

라. 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원          과반수의 찬성으로 의결한다.

18. 옥외광고업자가 법정교육을 받지 아니한 경우에 받게되는 벌칙은?

가. 벌금    나. 이행강제금     다. 과태료     라. 영업정지

19. 상습적으로 입간판을 표시한 자에 대한 제재조치로 적합하지 아니한 것은?

가. 3백만원이하의 과태료 부과

나. 즉시 강제 제거 조치

다. 옥외광고업자에 대한 영업 폐쇄

라. 철거 명령 이행시까지 1년에 2회에 걸쳐 5백만원이하의 이행강제금          부과

20. 이행강제금에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 부과･징수권자는 시장･군수･구청장이다.

나. 상한액은 400만원이다.

다. 부과기준은 시･군･구의 조례로 정한다.

라. 1년에 2회이내의 범위안에서 부과･징수할 수 있다.

【2과목 : 광고디자인】

21. 조형요소 중 점과 선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 선은 방향성이 있다.

나. 선은 부피가 없다.

다. 점은 개념상 크기가 있다.

라. 모든 형태의 최소 단위이다.

22. 디자인의 조건 중 기능성과 가장 관련이 깊은 것은?

가. 합목적성                       나. 심미성

다. 경제성                         라. 독창성

23. 한국산업규격의 색이름 표기순서가 맞는 것은?

가. 색상에 관한 수식어+명도･채도에 관한 수식어+기본색 이름

나. 명도･채도에 관한 수식어+기본색 이름+색상에 관한 수식어

다. 명도･채도에 관한 수식어+색상에 관한 수식어+기본색 이름

라. 색상에 관한 수식어+기본색 이름+명도･채도에 관한 수식어

24. 색채 지각의 3요소는?

가. 빛(광원), 물체, 시각(눈)

나. 빛(광원), 물체, 색상

다. 빛(광원), 물체, 공간

라. 물체, 공간, 시각(눈)

25. 1931년 국제 조명위원회가 채택한 물리적 색표시 측정방법에 바탕을 둔     표색법으로 과학적이며 국제적 기준이 되는 색표시 방법은?

가. CIE 표색계                    나. 먼셀 표색계

다. SOC-NBS 색명집              라. 오스트발트 표색법

26. 다음에서 틀린 내용은?

가. 명조체 - 가독성이 매우 높다.

나. 고딕체 - 가독성이 명조체보다 높다.

다. 산세리프체 - 헬베티카, 유니버스 등이 대표적인 글자체이다.

라. 스크립트체 - 손글씨와 비슷한 서체이다.

27. 선에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 선은 3개이상의 점사이를 서로 연결함으로 이루어진다.

나. 길이에 따라 느낌을 자유롭게 표현할 수 없다.

다. 실이나 철사는 평면화된 선이라 할 수 있다.

라. 점이 이동된 자취이다.

28. 상이한 두가지 색이 같은 광원 아래에서 동일한 색으로 보이는 현상은?

가. 분광                         나. 연색성

다. 색순응                       라. 조건등색

29. 다음 중 명시도가 가장 높은 것은?

가. 흰색 바탕에 주황색 글씨

나. 흰색 바탕에 파랑색 글씨

다. 검정색 바탕에 노랑색 글씨

라. 검정색 바탕에 빨강색 글씨

30. 미술 공예 운동을 설명한 내용이 아닌 것은?

가. 수공예적 공장제 수공업을 지향

나. 기계적 공업품을 배격하고 양식주의에 대항

다. 윌리엄 모리스에 의한 운동

라. 기계적인 공예품을 지향

31. 사람의 시선을 끄는 정도나 사물을 구분하는 정도를 표현한 용어가 아닌     것은?

가. 시인성      나. 심미성      다. 가독성      라. 가시성

32. 광고를 통한 의사소통을 이루기 위해서는 정보 제공자와 정보 수용자의     기대 욕구를 이해하는 것이 중요하다. 다음 내용 중‘정보 수용자의 기대     욕구’로 가장 타당한 것은?

가. 경험의 공유                  나. 지식의 제공

다. 동조 기대                    라. 정보 입수

33. 광고물의 규격을 법적으로 제한하는 가장 궁극적 목적은?

가. 경쟁력의 방지                나. 경제성의 고려

다. 도시 계획                    라. 미관풍치유지 및 공중위해방지

34. 시각에 의한 커뮤니케이션에 관한 설명 중 옳은 것은?

가. 헝가리 디자이너 G.케팻슈는“시각은 언어와 같이 그 전달력에 의해          커뮤니케이션의 도구가 될 수 없다”고 주장하였다.

나. 시각언어라는 개념은 어떤 형태나 색이 누구에게나 공통적 의미로          받아들여지는 보편적 시각이미지를 말한다.

다. 시각언어는 주관적이며 개인적이다.

라. 커뮤니케이션이란 인간이 문자를 이용하여 타인과 정보를 교환하는          것이다.

35. 다음에서 알맞지 않는 내용은?

가. 활자의 크기는 포인트라는 단위를 사용한다.

나. 사진식자의 크기 단위는 급으로 분류한다.

다. 1포인트는 1/77인치이다.

라. 사진식자는 70급부터는 확대렌즈를 사용하여 250급까지 찍을 수          있다.

36. 우리나라에서 교육용으로 채택하고 있는 표색계는?

가. SOC-NBS                   나. 먼셀(Munsell)표색법

다. 오스트 발트(Ostwald)         라. PCCS

37. 알파벳의 서체에서 속공간을 표기하는 단어는?

가. 바울(Bowl)                   나. 아펙스(Apex)

다. 스템(Stem)                   라. 카운터(Counter)

38. 다음에서 알맞지 않은 내용은?

가. 레터링할 때 가장 중요한 것은 균형을 유지하는 것이다.

나. 레터링할 때 균형과 조화를 이루기 위해 시각적인 조정이 필요하다.

다. 같은 크기의 도형을 상하로 놓을 때 위의 도형을 좀 크게 해야 균형          있게 보인다.

라. 같은 크기의 서체라도 획수가 많아지면 선의 굵기를 가늘게 조정          해야 같은 굵기로 보인다.

39. 서체의 구조를 나타내는 용어가 아닌 것은?

가. 세리프       나. 도트       다. 스템       라. 바

40. 활자(문자)의 3가지 분류 방법에 속하지 않는 것은?

가. 인쇄방식에 따른 분류         나. 언어에 따른 분류

다. 서체에 따른 분류             라. 크기에 따른 분류

【3과목 : 광고경관】

41. 어떤 심볼을 장기적으로 이용하여 고급스러움의 강조를 시도한 광고계획     의 전략은?

가. 동조전략                     나. 포지셔닝 전략

다. 브랜드 이미지 전략           라. 감성 전략

42. 새로운 도시환경의 요소로 인식되어 온 환경사인의 기능에 관한 설명 중     옳은 것은?

가. 도시환경 자체의 부가가치를 높이고 새로운 경제기반 창출

나. 체계적인 정보체계로 질서있고 쾌적한 도시환경 조성

다. 물질적 충족과 경제적인 도시공간 확보

라. 시선이 움직이기 쉬운 장소에 우선 설치하는 것이어야 한다.

43. 도시녹화시설의 여러 가지 기능 중 경관 기능이 아닌 것은?

가. 랜드마크 기능                나. 미관 기능

다. 차광 기능                    라. 심리적 안식 기능

44. 광고경관을 위해 사용하는 재료 중 가장 효과적이며 친환경적인 재료는?

가. 베너플렉스                   나. 목재

다. 철제                         라. 아크릴

45. 사인디자인에 있어서 가장 기본적인 원칙은?

가. 사인제작시 경제성

나. 주변 경관과의 조화

다. 주변 사인과 비례적 크기

라. 재료의 구입 용이

46. 도시환경 요소로 옥외광고 개선방안 중 가장 적절한 것은?

가. 전문 인력과 행정지원

나. 설치조건, 제작 방법

다. 마케팅 전략

라. 문자의 크기 레이아웃

47. 도시의 오아시스는 도시의 휴식 광장을 말한다. 이때 도시의 오아시스가     구성되기 위한 필수 요소가 아닌 것은?

가. 쾌적한 분위기와 음용수

나. 인간들의 커뮤니티 공간

다. 공공 사인물

라. 키오스크 및 판매대

48. 옥외광고물과 도시경관과의 관계에 대한 설명 중 적절치 않은 것은?

가. 옥외광고물은 도시의 정체성에 영향을 준다.

나. 옥외광고물은 지역적으로 개성이 있을 수 있다.

다. 옥외광고물은 도시경관 구성 요소 중 일부이다.

라. 옥외광고물은 도시 형성의 필수 요소이다.

49. 광고물과 경관과의 관계를 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 건축물과는 별개로 옥외광고물은 독립적으로 발전한다.

나. 건축물의 발전에 관계되어 소재 및 형태의 변화가 된다.

다. 광고물은 중세기 이후 하나의 사인문화로 발전해 왔다.

라. 광고물은 도시의 역사와 함께하며 전승된 생활문화이다.

50. 광고가 부착되는 건물의 얼굴에 해당하는 건축물 전면을 의미하는 단어는?

가. 주출입구                    나. 파사드

다. 볼라드                      라. 옥탑

51. 아름답고 쾌적한 공원조성에 있어서 필수 요소가 아닌 것은?

가. 안내사인                    나. 인공폭포

다. 수목                        라. 가로등

52. 환경시설물 중 스트리트 퍼니쳐(street funiture)에 해당하지 않는 것은?

가. 자전거 거치대               나. 가로수

다. 키오스크                    라. 간이 화장실

53. 옥외 환경조성에 있어 디자인이나 소재의 선정에서 가장 중요하다고 생각     되는 것은?

가. 최대한 장식성을 고려한다.

나. 시각적인 효과를 최대한 고려한다.

다. 적재적소에 맞는 소재 선택을 고려한다.

라. 유행성 등을 최대한 고려한다.

54. 네온을 이용한 광고의 가장 큰 특징으로 맞는 것은?

가. 전력이 적게 소모되어 경제적이다.

나. 애니메이션 효과 등 동적인 연출이 가능하다.

다. 표현이 자유롭다.

라. 순간 임팩트는 강해도 지속성이 적다.

55. 도시경관 향상을 위하여 사인계획시 그래픽디자인이 중요한 이유는?

가. 자연환경을 보존하는 역할을 할 수 있기 때문에

나. 소재의 다양화에 따라 도시환경과의 조화를 이루기 때문에

다. 도시미관을 결정하는 중요한 역할을 하기 때문에

라. 인간의 욕구를 충족하고, 표현하기 때문에

56. 도시구성 요소 중 사인류에 포함되지 않는 것은?

가. 화장실 표지                 나. 상점의 간판

다. 관공서 이정표               라. 신문 거치대

57. 옥외광고 색채 계획시 옳지 않은 것은?

가. 가시성이 높은 난색만을 사용한다.

나. 재료와 색채의 관계를 고려한다.

다. 광고주의 의견을 수렴한다.

라. 색채 조화론을 활용한다.

58. 옥외광고에서 질서를 부여하기 위한 가장 효과적인 수단은?

가. 재료의 질서                 나. 색채의 질서

다. 형태의 질서                 라. 위치의 질서

59. 사인물 제작시 경관기능으로 고려되어야 할 사항 중 옳지 않은 것은?

가. 주변 환경과의 조화

나. 소비자에게 정보의 효과적 전달

다. 경관과 구별되는 독특한 디자인

라. 교통량에 따른 크기 조절

60. 광고의 경관에서 기본적인 원칙이다. 틀린 것은?

가. 색채가 다양할수록 활기를 띠는 거리가 된다.

나. 인공환경도 자연환경처럼 친인간적인 것이 더 효과적이다.

다. 광고는 업소는 물론 그 지역의 랜드마크가 될 수 있다.

라. 광고는 커다란 것보다는 효과적인 작은 것이 더 전달력이 좋다.

【4과목 : 옥외광고물의 설계 및 시공】

61. 철근 콘크리트 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 철근 콘크리트 구조에서 압축력은 콘크리트가 부담하고 인장력은          철근이 부담한다.

나. 철근과 콘크리트의 선팽창계수는 거의 같다.

다. 콘크리트의 압축강도는 재령 4주 압축강도를 말한다.

라. 콘크리트는 타설 초기에 산성을 띠고 있어 철근의 부식을 방지한다.

62. 그림과 같은 삼각형 광고판의 도심의 위치 h는?

9M

h = ?

가. 2.25M      나. 3.0M      다. 4.5M      라. 6.0M

63. 공사에 관한 설계자의 지시, 주문 등 설계도면에서는 표현할 수 없는      부분에 대하여 문장이나 수치로 기술한 것으로 소재나 시공방법 등의 구체     적인 사항을 기술한 문서는?

가. 시방서     나. 구조계산서     다. 설계도     라. 입찰설명서

64. 그림과 같은 조건에서 B점에 생기는 모멘트는?

가. 0t･m        나. 0.2t･m        다. 2t･m       라. 4t･m

65. 철과 니켈, 크롬의 합금에 의하여 만들어진 재료는?

가. 선철       나. 강철       다. 스테인리스       라. 주철

66. 옥외광고물과 건물의 연결에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 건축계획의 일부로 취급하여 설계하여야 한다.

나. 앵커볼트는 본래의 치수보다 한 치수 큰 것을 사용한다.

다. 앵커볼트의 매입깊이는 마감재를 포함하여 계산한다.

라. 앵커포인트는 건물의 기둥이나 보에 설치한다.

67. 100㎜간격으로 직경이 20㎜인 이형철근을 배근할 때 도면상의 올바른     표기법은?

가. @100 D20                  나. D20 @100

다. ∅16 @200                  라. @200 ∅16

68. 용어의 상호 조합 중에서 가장 관련성이 적은 조합은?

가. 지내력 - 슈미트 햄머        나. 고력볼트 - 토오크렌치

다. 용접 - 언더컷               라. 바벤더 - 철근공사

69. 옥외광고 구조물에 영향을 미치는 하중으로 거리가 먼 것은?

가. 풍하중                       나. 고정하중

다. 지진하중                     라. 적재하중

70. 구조물의 접합시 접합되는 판 사이에 생기는 마찰력에 의하여 힘을 전달     하는 접합은?

가. 보통볼트                     나. 용접

다. 고력볼트                     라. 리벳

71. 오직 교류 전압으로만 동작되는 기기는 무엇인가?

가. 전등                         나. 전동기

다. 변압기                       라. 발전기

72. 배선의 전선 굵기를 결정할 때 고려해야 할 사항과 관계가 없는 것은?

가. 배선 방법                    나. 기계적 강도

다. 허용 전류                    라. 전압강하

73. 돌출간판에서 앵커볼트간의 최소 피치는?

가. 30㎜이상                  나. 50㎜이상

다. 100㎜이상                 라. 150㎜이상

74. 취성이 가장 큰 재질은?

가. 철                         나. 알루미늄

다. 유리                       라. 콘크리트

75. 볼트접합의 장점이 아닌 것은?

가. 설치 때 소음이 발생하지 않는다.

나. 너트가 이완되지 않는다.

다. 전단 접합이다.

라. 죄고 풀기가 쉽다.

76. 다음 중 '모멘트(Moment)'힘에 의거 설명할 수 있는 현상은?

가. 인장 현상                  나. 압축 현상

다. 전단 현상                  라. 휨 현상

77. 다음 중 안전율을 올바르게 고려한 허용응력도 산정식은?

가. 최대 응력도 + 안전율

나. 최대 응력도 - 안전율

다. 최대 응력도 × 안전율

라. 최대 응력도 ÷ 안전율

78. 옥외용 접착제로 적당하지 않은 것은?

가. 네오프렌(Neopreme)       나. 카세인(Casein)

다. 천연고무                    라. 치어콜

79. 철근콘크리트 구조와 가장 밀접한 것은?

가. 라멘 구조                  나. 트러스 구조

다. 조적 구조                  라. 막 구조

80.“전선에 인가된 전압이 220[V]이다”를 올바르게 표현한 것은?

가. 두 전선에서 한쪽 전선은 +220[V], 다른쪽 전선은 0[V]

나. 두 전선에서 한쪽 전선은 +220[V}, 다른쪽 전선은 -220[V]

다. 두 전선에서 한쪽 전선은 +220[V], 다른쪽 전선은 -110[V]

라. 두 전선에서 한쪽 전선은 +110[V], 다른쪽 전선은 0[V]